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ВВЕДЕНИЕ

Разработка генерального плана муниципального образования «Котовский сельсовет» Пристенского района Курской области (далее – Котовский сельсовет) осуществлена Проектной группой «ГРАДО» на основании договора № 12.2.5 от 23.06.2013 года с Администрацией Котовского сельсовета.

Генеральный план Котовского сельсовета разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Методическими рекомендациями по разработке генеральных планов поселений и городских округов, техническим заданием муниципального контракта, СП 42.13330.2011, Региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области, утвержденные постановлением Администрации Курской области от 15.11.2011 г. №577-па, а также в соответствии с целями и задачами развития Курской области, сформулированными в документах территориального планирования и социально-экономического развития Курской области и Пристенского района:

· Программа социально-экономического развития Курской области на 2011- 2015 годы; 
· Стратегия социально-экономического развития Курской области до 2030 года;

· Схема территориального планирования Курской области;
· Схема территориального планирования муниципального образования «Пристенский район» Курской области.
Графическая часть материалов по обоснованию генерального плана разработана на следующих материалах:

· Ортофотопланы масштаба 1:2000 в МСК 46, подготовленными ЗАО «Лимб» г.Санкт-Петербург в 2010г.;

·  «Дежурной кадастровой карты Котовского сельсовета» масштаб 1:10000. 

· Материалы интернет порталов общего доступа: http://maps.rosreestr.ru - «Публичная кадастровая карта», http://sasgis.ru - космоснимки. 

Генеральный план Котовского сельсовета разработан на следующие проектные периоды:

· Исходный период – 2012 год;

· I очередь строительства -  2013-2017 годы;

· Расчетный срок - 2032 год.

Проектные материалы представляют собой комплект, состоящий из диска с электронным видом генерального плана, и его копиями на твердом носителе (бумаге) в трех экземплярах. 

Формат записи диска позволяет заказчику считывать и использовать информацию с данного диска без применения дополнительных программ на современном, на момент сдачи работы, компьютерном оборудовании. 

Разрабатываемая электронная версия генерального плана представлена в бумажном и электронном виде в программном обеспечении ГИС ИнГео. Текстовая часть представлена в формате Microsoft Word 2007.

Состав проектных материалов

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ генеральный план муниципального образования «Котовский сельсовет» Пристенского района включает в себя следующие материалы:

Том 1 «Положения о территориальном планировании»:

1. Цели и задачи территориального планирования.

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Альбом 1 «Генеральный план муниципального образования «Котовский сельсовет» (графические материалы)»:

1. Карта планируемого размещения объектов местного значения (основной чертеж). Масштаб 1:10000.

2. Карта границ населенных пунктов. Масштаб  1:10000.
3. Карта функциональных зон. Масштаб  1:10000.
Прилагаемые к генеральному плану материалы по его обоснованию, включают:

Том 2 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

1. Общие сведения о муниципальном образовании.

2. Сведения о планах  и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения.

3. Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения на основе анализа использования территорий муниципального образования, направлений их развития и прогнозируемых ограничений использования.

4. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения на комплексное развитие поселения.

5. Утвержденные документами территориального планирования Курской области и Щигровского района сведения о видах, назначении и наименовании планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального, регионального и местного значения, их основные характеристики и местоположение.

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из их границ, с указание категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

Том 3 «Материалы по обоснованию генерального плана»:

· перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Альбом 2 «Графические материалы обоснования генерального плана муниципального образования «Котовский сельсовет»:

1. Карта современного использования территории. Масштаб  1:25000.

2. Карта анализа комплексного развития территории и размещения объектов местного значения с учетом ограничений использования территории поселения. Масштаб  1:25000.

3. Карта транспортной инфраструктуры. Масштаб 1:25000.

4. Карта инженерной инфраструктуры территории. Масштаб 1:25000.

5. Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Масштаб  1:25000.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

1.1  Положение муниципального образования в Пристенском районе 
Муниципальное образование «Котовский сельсовет» расположено в северо-западной части Пристенского района. Поселение на севере граничит с Медвенским районом, на востоке с Солнцевским районом, на юго-востоке с п. Кировский, нам юге с Нагольненским и Бобрышевским сельсоветом, на западе с Обоянским районом.
Территория  муниципального образования равна 17984 га или 18% площади Пристенского района. В состав Котовского сельсовета входят вместе с административным центром одиннадцать населенных пунктов. Общая численность населения сельсовета на 01.01.2013 г. составила 1504 человека. 

Таблица 1 – Общие сведения о муниципальном образовании

	№п/п
	Наименование населенного пункта
	Удаленность (км)
	Число дворов
	Общая численность, чел.
	в т.ч. 

	
	
	от районного центра 
	от центра муниципального образования
	
	
	население трудоспособного возраста
	население  в возрасте моложе трудоспособного 
	пенсионеры

	1
	с. Пселец
	25
	10
	243
	563
	253
	96
	214

	2
	х. Буковище
	25
	13
	1
	1
	0
	0
	1

	3
	х. Чибисовка
	15
	25
	17
	21
	1
	3
	17

	4
	с. Большие Крюки
	43
	10
	67
	152
	69
	20
	63

	5
	д. Верхнее Котово
	45
	12
	46
	131
	74
	16
	41

	6
	х. Переезд
	48
	15
	23
	41
	13
	2
	26

	7
	х. Казначеевский
	50
	17
	11
	18
	4
	0
	14

	8
	с. Котово
	35
	-
	97
	224
	116
	31
	77

	9
	с. Красниково
	33
	2
	99
	228
	98
	34
	96

	10
	д. Яковлевка
	36
	3
	44
	93
	35
	15
	43

	11
	х. Машкин
	42
	7
	18
	32
	13
	0
	19

	Итого
	666
	1504
	676
	217
	611


По территории сельсовета проходят две автомобильные дороги регионального значения и две автодороги межмуниципального значения.

В Котовском сельсовете к системе сетевого газоснабжения подключены 7 из 11 населенных пунктов (с. Котово, с. Большие Крюки, д. Верхнее Котово, с. Красниково, с. Пселец, д. Яковлевка, х. Машкин). Строительство сетей газоснабжения в данных населенных пунктах осуществлялось в 2007-2010 годах.

Уровень обеспеченности сетевым газоснабжением в целом по поселению составляет 66%

Основным видом деятельности населения является сельское хозяйство.
1.2  Административное устройство муниципального образования. Границы муниципального образования 
Статус, состав и границы Муниципального образования «Котовский сельсовет» установлены Уставом муниципального образования. 
Административным центром сельсовета является село Котово. 

Общая площадь земель в границах сельсовета составляет 18 тыс. га. Социально-экономическая активность сосредоточена в административном центре сельсовета.
Описание границ муниципального образования

Муниципальное образование «Котовский сельсовет» расположено в северо-западной части Пристенского района. Поселение на севере граничит с Медвенским районом, на востоке с Солнцевским районом, на юго-востоке с п. Кировский, нам юге с Нагольненским и Бобрышевским сельсоветом, на западе с Обоянским районом.

От литеры А до литеры Б муниципальное образование «Котовский сельсовет» граничит с Обоянским районом. 
От литеры Б до литеры В муниципальное образование «Котовский сельсовет» граничит с Медвенским районом.
От литеры В до литеры Г муниципальное образование «Котовский сельсовет» граничит с Солнцевским районом.

От литеры Г до литеры Д  Котовский сельсовет» граничит с п. Кировский.

От литеры Д до литеры Е  Котовский сельсовет» граничит с Нагольненским сельсоветом.

От литеры Е до литеры А  Котовский сельсовет» граничит с Бобрышевским сельсоветом.

Рисунок 1 -– Границы Котовского сельсовета
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1.3  Природные условия и ресурсы 
Климатическая характеристика

По схематической карте климатического районирования для строительства территории России Котовский сельсовет Пристенского района Курской области приурочен к району  II, подрайону II В.

Климат муниципального образования умеренно континентальный, с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью. Среднегодовая температура воздуха – плюс 6,1, минимальная – минус 36, максимальная – плюс 38 градусов по Цельсию. Повторяемость направления ветра: (средняя многолетняя рода ветров) восточное и южное – по 17%, западное – 19%, юго-западное – 14%, юго-восточное – 11%, северо-восточное и северо-западное – по 9,3%, – северное 8%, штиль – 9%.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным летом. 

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой положительными летом.

Таблица 2 - Климатическая характеристика сельсовета

	Метеорологические данные
	Показатели

	Среднегодовая температура воздуха ºС
	+ 6,1

	Продолжительность безморозного периода (дн)
	155

	Годовая сумма осадков (мм.)
	582

	Высота снежного покрова (см)
	0,86

	Длительность залегания снежного покрова (дн)
	106

	Продолжительность солнечного сияния июль (час)
	273

	Гидротермический коэффициент
	1,23


	Минимальная температура воздуха ºС
	-36

	Максимальная температура воздуха ºС
	+38


По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 582 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть – 460 мм – приходится на теплый период года и 270 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 76 мм осадков), минимум – в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель – октябрь) в виде дождя, одна треть – зимой в виде снега. 

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается 28 ноября и заканчивается 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы – не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом – 130-145.  

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 119. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

В целом, климат сельсовета благоприятен для проживания, отдыха и сельского хозяйства. Агроклиматические условия района позволяют выращивать все районированные сельскохозяйственные культуры: зерно, сахарную свеклу, овощи, картофель, кормовые культуры.

Рельеф

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне,  надпойменных террасах реки Псел  в зоне водосбора ее притоков   ручья  Пселец, Запселец, Яковлевский Колодезь (бассейн р. Днепр).

Местность со средним перепадом высот, в отметках 162 на уровне меженя  ручья Запселец ,  252 с подъемом от пойменной части рек в южном и северном  направлениях, более пологими южными склонами и надпойменным и террасами.

В пойменной части водотоков имеются отдельные подзоны сильного и умеренного подтопления грунтовыми водами, выражающиеся процессами заболачивания и олуговения территории (за счет подпора водоков на сопрягаемую территорию, уменьшения пропускной способности русел, приема поверхностных стоков).

Поверхностный сток на территориях населенных пунктов не организован. В период весеннего половодья, интенсивного воздействия осадков в результате не организованного поверхностного стока имеют место подтопления объектов жилого фонда, объектов транспортной инфраструктуры, просадочные явления  в грунтах.

Густота овражно-балочной сети ниже средней, с овражными врезами в долины водотоков и эрозионными размывами. В зоне активации эрозионных процессов находятся территории сельсовета, расположенные в долинах водотоков( наибольшая активация на территория прилегающих к н.п. с. Пселец.

Территория расположенная между н.п. Пселец, Чибисовка, Мокренький, Ржавчик, Еринка, подвержены воздействию карстово-суффозионных процессов.

Склоны и долины  балок  и оврагов не значительно  заполнены и кустарниковой и смешанной лесной растительностью.

Гидрография и ресурсы поверхностных вод
На территории сельсовета расположены река Пселец, ручьи Запселец и Нагольненский Колодезь, которые являются притоками реки Псел (бассейн р. Днепр). 

На территории с. Пселец расположен водоем объемом 1430 тыс. м3 , площадь зеркала 43 га, с водотоком реки Пселец.

На территории с. Большие Крюки расположен водоем объемом 1400 тыс. м3, площадь зеркала 55 га, с водотоком ручья Лобовая Мелоница.

Затопление пойменной части водотоков на территории сельсовета –  (при половодье 1% обеспеченности  с подъемом воды до 0,2 м от уровня зимнего меженя с затоплением  пойменной части водотоков, заболоченных и луговых территории.

Резкое таяние снега, проливные дожди (за 12 часов более 50 мм осадков) могут привести к частичному затоплению объектов инфраструктуры (сети улиц и дрог, сети электро-, газоснабжения, связи), находящихся в пойменной части водных объектов. Катастрофические паводки на территории сельсовета не регистрировались.

Замерзание водных объектов сельсовета происходит в конце ноября – начале декабря. Наибольшая толщина льда 35-40 см. 

Почвы, растительность

Преобладающие почвы на территории сельсовета представлены черноземными и серыми лесными почвами. Вдоль рек распространены луговые почвы. По механическому составу наибольшее распространение получили глинистые почвы и тяжелосуглинистые, в меньшей степени представлены легкосуглинистые и супесчаные. Содержание гумуса в почве колеблется от 4 до 7%.

Минерально-сырьевые ресурсы

Крупных месторождений полезных ископаемых на территории Котовского сельсовета Пристенского района Курской области не разведано.

Геологическая характеристика

По условиям поверхностного строительства территории сельсовета, прилегающие к долинам водных объектов, находящиеся на северных водораздельных пространствах, высоких надпойменных террасах, расположены на породах комплекса нерасчлененных покровных отложений. Комплекс представлен преимущественно пылеватыми и лессовидными суглинками, реже глинами, супесями и лессами. Мощность комплекса от 1 до 30 м в среднем составляя 5-10 м. При замачивании породы комплекса склонны к просадкам, легко подвергаются размыву с образованием оврагов, суффозионных провалов, просадочных  воронок. Распространен сплошным чехлом на водораздельных пространствах, склонах речных долин и местами на высоких надпойменных террасах.

Территории сельсовета находящиеся на  нижних надпойменных террасах водных объектов расположены на породах Аллювиального средне-верхнечетвертичного инженерно-геологического комплекса.  Представлен комплекс переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с прослоями гравия. Глинистые отложения представлены преимущественно пылеватыми суглинками, реже супесями и глинами, обычно в пластичной консистенции. К данному комплексу приурочены процессы боковой речной эрозии, заболачивания, просадочные явления на вторых надпойменных террасах.

Территории сельсовета, находящиеся в пойменной части водных объектов, оврагов и балок расположены на породах  аллювиального четвертично-современного инженерно-геологического комплекса (комплекса внеледниковых отложений). Представлен переслаивающимися песчаными и глинистыми породами с линзами гравийного материала. Мощность комплекса находится в пределах 1-20 м. С данным комплексом связаны процессы заболачивания и боковой речной эрозии.

Породами коренной основы являются:

Палеогеновый инженерно-геологический комплекс. В верхней и нижней части разреза комплекс представлен, в основном, песками с прослоями песчаников и глин. В средней части обычно преобладают глины с прослоями мергелей. Мощность комплекса изменяется от 2-3 м до 40 м. С породами комплекса связано появление мелких оползневых подвижек и интенсивное развитие эрозионных процессов, выражающихся в образовании густой овражно-балочной сети.

Турон-маастрихтский инженерно-геологический комплекс. Залегает на глубине 10-15 м, выходя на поверхность в склонах долин и по северному краю своего распространения. Литологические разности комплекса представлены мелом, мергелем и песком. Мощность комплекса составляет 30-45 м, увеличиваясь в юго-западном направлении. 

Комплексы являются средой  развития  преимущественно эрозионных процессов, суффозии, просадок, плоскостного смыва.

Лесные ресурсы

По лесорастительному районированию  леса  Пристенского района  принадлежат к лесостепной зоне Евроазиатской степной области, Курскому лесостепному округу. 

Леса Курской области относятся к лесам 1 группы и к высшей категории защитности – противоэрозионным лесам, которые имеют большое водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, санитарно-гигиеническое и климаторегулирующее значение. 

Лесной фонд рассредоточен по всей территории Котовского сельсовета и занимает 1792 га или 10 % от всех земель поселения. Леса находятся под контролем лесничества.

1.4  Инженерно-строительная характеристика

По инженерной характеристике всю территорию муниципального образования можно условно разделить на 3 группы территорий. Каждая из них имеет собственные природные характеристики, определяющие различную степень их благоприятности для нового строительного освоения и охраны геологической среды.

1. К территориям благоприятным для строительства относится незастроенные территории, имеющие спокойный рельеф и находящиеся в границах населенных пунктов. 

2. К выборочно благоприятным территориям относятся участки земель сельхозназначения, не предназначенные для нужд растениеводства. 

3. К территориям, не подлежащим застройке, относятся сельхозугодия, поймы рек, леса, территории с высокой овражной эрозией.

2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОГО ВАРИАНТА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальное планирование является основным средством управления процессами развития территории муниципального образования и представляет собой деятельность по разработке системы взаимосвязанных документов территориального планирования, градостроительного зонирования и документов по планировке территории, создаваемых для обеспечения устойчивого развития поселения.

При разработке генерального плана рассматривались 2 варианта развития муниципального образования «Котовский сельсовет»: инерционный и инновационный.

Инерционный (сдержанный) сценарий подразумевает развитие территории по достигнутому уровню производственной базы, использованию ресурсного потенциала, в соответствии со сложившимися социальными условиями и динамикой численности населения, численность которого в 2017 году должна будет составлять 1366 человек, в 2032 году должна будет составить 1024 человека. В качестве минимальных мероприятий определены ремонт существующих транспортных и инженерных сетей, объектов соцкультбыта (минимальные мероприятия - это те, которые связаны с подержанием достигнутого уровня социально-экономического развития). 

При реализации данного сценария развитие населенных пунктов муниципального образования будет происходить медленно, никаких крупных программ реализовано не будет. В результате поселок останется периферийной территорией в Курской области, усилится поток трудовых миграций за пределы поселения (в первую очередь, в Курск, Белгород и Воронеж). Данный сценарий предполагает консервацию диспропорций социально-экономического развития.

Инновационный вариант социально-экономического развития – это принятие в качестве перспективного сценария положительной (по сравнению с инерционным сценарием) динамики в изменении численности населения поселения. В  2017 году число жителей по данному сценарию должно будет составлять 1467 человек, в 2032 году – 1361 человек. Оптимистичный (инновационный вариант) предусматривает развитие производственной базы, развитие инженерной инфраструктуры, улучшение социальных и культурно-бытовых условий жизни населения поселения. 

Мероприятия, предложенные  генеральным  планом  муниципального образования «Котовский сельсовет», рассчитывались исходя из инновационного сценария. Поселение не может развиваться вне общих тенденций для области и района. Общее улучшение экономической ситуации в Курской области и Пристенском районе приведет к росту доходов населения Котовского сельсовета.  

 При анализе существующей ситуации были учтены планировочные ограничения, влияющие на территориальное развитие населенных пунктов поселения.
Инновационный вариант развития поселения разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

· Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

· Постановление Правительства РФ от 20.03.2003г. № 165 «О внесении изменений и дополнений в порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация»; 

· Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

· Схемы территориального планирования Курской области;

· Схемы территориального планирования муниципального образования «Пристенский район» Курской области.

Таким образом,  исходя из инновационного сценария развития  поселения, учитывая сохраняемый жилищный фонд, культурно-бытовые и социальные объекты, определены основные  приоритеты в размещении объектов местного значения:

· жилищное строительство осуществлять  на свободных территориях одноэтажными жилыми домами;

· предусмотреть максимальное сохранение существующих капитальных зданий, сооружений и уличной сети с проведением реконструкции проблемных объектов (участков);

· действующие предприятия, организации и производственные зоны сохранить на существующих участках;

· новые предприятия размещать на территории сельсовета с организацией требуемых санитарно-защитных зон на удалении от жилой застройки;

· водоснабжение осуществлять от существующих и вновь запроектированных артезианских скважин;

· сброс хозяйственно-бытовых сточных вод предусмотреть на очистные сооружения.

Главным условием реализации инновационного варианта развития является привлечение в экономику, инфраструктуру и социальную сферу достаточных финансовых ресурсов. 

Инновационный сценарий развития предполагает в процессе его реализации осуществлять разработку и принятие программных мероприятий в различных сферах деятельности, в том числе коммерческих инвестиционных проектов. Необходимо  также постоянно участвовать в конкурсных отборах, с целью включения мероприятий в Программу экономического и социального развития Курской области. 

2.1  Сведения о программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения

Федеральные целевые программы

· Программа «Жилище» на 2011-2015 годы. 

· Программа «Социальное развитие села до 2013 года».

Областные целевые программы
· «Жилище» на 2011 - 2015 годы».

· «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан установленных Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на 2011-2015 годы»;
· «Развитие отраслей сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности в Курской области на 2013-2020 годы».

· «Социальное развитие села на 2009 - 2014 годы».
· «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Курской области на 2010 - 2014 годы».
·  «Улучшение демографической ситуации в Курской области» на 2011 - 2014 годы».
·  «Молодая семья» на 2011 - 2015 годы.

·  «Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы».

· «Школьный автобус на 2011 - 2014 годы».
· «Социальная поддержка и улучшение положения детей в Курской области" на 2011 - 2014 годы».

· «Экология и природные ресурсы Курской области (2011 - 2014 годы)».

·  «Модернизация здравоохранения Курской области на 2011 - 2012 годы».  
· «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012-2014 годы)».
· «Развитие водохозяйственного комплекса Курской области в 2013 - 2020 годах».
Районные и местные целевые программы

· Комплексная Программа социально-экономического развития Пристенского района на 2012-2014 годы».
· Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Котовский сельсовет» Пристенского района Курской области на 2013-2022 годы.
· Муниципальная целевая программа «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Пристенского района Курской области на 2013-2015 годы».

· Районная целевая программа ««Развитие малого и среднего предпринимательства в Пристенском районе  Курской области на 2012-1014 годы».

· Районная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пристенского района Курской области на период 2011-2012 гг.».

· Концепция реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

2.2  Территориально-планировочная организация муниципального образования. Баланс земель территории муниципального образования 
Планировочная структура
Муниципальное образование «Котовский сельсовет» расположено в северо-западной части Пристенского района. В состав территории Котовского сельсовета входят одиннадцать населенных пунктов.

Территорию Котовского сельсовета составляют его исторически сложившиеся земли. Застройка большинства населенных пунктов сельсовета линейная, с одной или несколькими улицами. 
Реки Пселец, Запселец и  Нагольненский Колодезь является историческими планировочными осями для  населенных пунктов Котовского сельсовета. 
Система населенных пунктов и связывающие их коммуникации определяют  современную планировочную структуру муниципального образования «Котовский сельсовет». Планировочными осями поселения являются дороги, связывающие населенные пункты  поселения с районным центром – п. Пристень, смежными поселениями и друг с другом. Таким образом, планировочное развитие базируется уже не на речном, а на транспортном каркасе территории. 
Планировочным центром Котовского сельсовета является его административный центр – село Котово. Население села составляет 224 человека,  расстояние до ближайшей железнодорожной станции (Ржава) – 35 км.
Застройка с. Котово – площадная, с несколькими пересекающимися улицами и переулками. Застройка с. Пселец  сильно разделена овражно-балочной сетью.

Застроенная часть большинства населенных пунктов прилегает к пойменной части водных объектов, расположена на внутренних склонах   долины водотока.

В основу архитектурно – планировочной структуры административного центра сельсовета положена сложившаяся планировка и застройка. В застройке преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич. В селе функционируют школа, ФАП, дом культуры, отделение связи, библиотека, магазины.
Сложившийся планировочный каркас (структура) является структурообразующей основой территориальной целостности муниципального образования. Его сохранение и развитие имеет особое значение при решении задач эффективного использования демографического и интеллектуального потенциала,  ведения сельского хозяйства, рекреационного использования благоприятных территорий.

Баланс земель

Данные о распределении территории сельсовета по категориям использования земель на 01.01.2013 г. (согласно информации, полученной от администрации муниципального образования) представлены следующей в таблице.

Таблица 3  – Баланс земель по состоянию на 01.01.2013 г.

	№ п/п
	Категории земель по целевому назначению
	Площадь, га

	
	
	

	1
	Земли населенных пунктов
	2 996

	2
	Земли сельскохозяйственного назначения
	13 126

	3
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения
	70

	4
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-

	5
	Земли лесного фонда
	1 792

	6
	Земли водного фонда
	-

	7
	Земли запаса
	-

	Итого земель поселения
	17 984


Общая площадь земель в границах муниципального образования составляет 17984 га. Наибольший удельный вес в структуре земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения 13126 га (73%) и земли населенных пунктов 2996 га (16,7%).
2.3  Экономическая база муниципального образования 
Котовский сельсовет на протяжении длительного периода сохраняет агропромышленную специализацию.

Кроме того, на территории сельсовета действуют фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели, представляющие другие отрасли экономики.
Таблица 4 - Хозяйствующие субъекты, действующие на территории сельсовета

	№ п/п
	Наименование, 
орг-правовая форма
	Адрес
	Численность занятых
	Наличие инвестора

	1.
	ИП «Душаткина Н.А.»
	с. Котово, ул. Центральная
	1
	нет

	2.
	ИП «Арзуманян А.А» 
	с. Красниково
	1
	нет

	3.
	ИП «Кузьменко Е.В»
	с. Красниково
	1
	нет

	4.
	ИП «Котов Н.А.»
	с. Пселец, ул. Центральная
	1
	нет

	5.
	ИП «Патютько В.А.»
	с. Пселец, ул. Центральная
	1
	нет

	6.
	ИП «Волшукова Е.В.»
	с. Большие Крюки, ул. Выгон,
	1
	нет

	7. 
	ИП «Дубровина Л.П.»
	с. Большие Крюки, ул. Выгон
	1
	

	8.
	ИП «Сибелев В.И.»
	с. Большие Крюки

	1
	

	9.
	ЗАО «Артель»
	г. Обоянь, ул. Ленина

	
	

	10
	«Свинокомплекс Пристенский»
	п. Пристень, ул Ленина, дом 4а
	
	ОАО «Мираторг»


Уровень развития экономики муниципального образования «Котовский сельсовет» относительно невысокий. Муниципальное образование «Котовский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в    Пристенском районе Курской области. 

Благоприятные природные условия и хорошее транспортное положение создают предпосылки для дальнейшего развития сельского хозяйства поселения. 

Проектные предложения

Определяющей сферой экономики  муниципального образования «Котовский сельсовет» на период планирования (до 2033 г.)  принимается производство и переработка сельскохозяйственной продукции. Перспективное экономическое развитие будет осуществляться на базе существующих и новых предприятий. 

Восстановление и развитие производственного потенциала территории планируется посредством привлечения финансовых вложений местных инвесторов, а также инвесторов из других субъектов РФ. 

Генеральным планом  на первую очередь строительства предусматриваются следующие мероприятия:

· выделение в качестве инвестиционных площадок недействующих, фактически заброшенных территорий с.-х. объектов;

Генеральным планом  на расчетный срок в качестве мероприятий определена реконструкция производственных и складских с-х. помещений у с. Пселец и с. Котово, а также строительство птичника у с.Пселец. 
Развитие малого и среднего предпринимательства

В Котовском сельсовете имеются все предпосылки для развития малых и средних форм предпринимательства. 

Основными принципами развития малого и среднего бизнеса должны стать: 

· комплексность – обеспечение полного спектра услуг для малых предприятий;

· системность – обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры малого бизнеса;

· конкурсность – обеспечение равных прав и возможностей малых предприятий при получении поддержки и государственных заказов;

· гласность – наличие полной и доступной информации о политике в сфере малого предпринимательства;

· делегирование функций – обеспечение участия общественных объединений и союзов в решении проблем малого бизнеса. 

Таблица 5 – Задачи и мероприятия по развитию и поддержки малого предпринимательства

	№

п/п
	Задачи
	Мероприятия

	1
	Совершенствование нормативно-правовой базы и инфраструктуры поддержки малого бизнеса

	- Формирование правовой среды, обеспечивающей беспрепятственное развитие малого предпринимательства:

- подготовить нормативные правовые акты в сфере малого предпринимательства;

- содействовать разработке программ поддержки малого предпринимательства;

- развивать объекты инфраструктуры;

- обеспечить доступ субъектов малого предпринимательства к муниципальным заказам;

- подготовить обзоры правоприменительной практики для устранения административных барьеров;

- Организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, а также предприятиями науки и промышленности, содействие малому предпринимательству в преодолении административных барьеров;

- Оказание консультационной помощи через "горячую линию";

- Организация и проведение серии семинаров по вопросам безопасности бизнеса с участием правоохранительных органов;

- Формирование инфраструктуры поддержки малого предпринимательства, способную оперативно реагировать на проблемы малого бизнеса и оказывать необходимую помощь в их решении.

	2
	Увеличение вклада малых предприятий в формирование валового регионального продукта и доходов бюджета муниципального образования
	- Увеличение доли налоговых поступлений в бюджет муниципального  образования от субъектов малого предпринимательства;

- Упростить доступ малых предприятий к инвестиционным ресурсам из различных источников, включая создание системы микрокредитования малого и среднего бизнеса;

- Внедрить прогрессивные финансовые технологии поддержки малого бизнеса (лизинг, микрокредитование, др.);

- Обеспечить прирост выпуска продукции, товаров и услуг субъектами малого предпринимательства, включая содействие малым предприятиям в продвижении их продукции на рынке.

	3
	Увеличение доли

работающих в малом и среднем бизнесе
	- Создание условий для привлечения женщин, молодежи, безработных, уволенных в запас военнослужащих, высвобождающегося персонала крупных предприятий, обладающих предпринимательской инициативой;

- Проведение обучения и переподготовка кадров, повышение деловой культуры предпринимателей, научно-методическое обеспечение;

- Изменение отношения к предпринимательской деятельности:

- содействовать формированию в обществе духа предпринимательства;

- пропагандировать предпринимательскую деятельность: проводить конкурсы среди предпринимателей, осуществлять публикации в СМИ;

- Стимулирование создание новых малых предприятий, позволяющих создавать дополнительные рабочие места в сфере малого бизнеса.


Приоритетное направление развития малого и среднего бизнеса в сельсовете -  социально-бытовое обслуживания населения (торговля, сфера услуг). 

На этапе разработки плана реализации генерального плана поселения, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и областной целевой программой  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2011-2013 годы» администрации муниципального образования «Котовский сельсовет» предлагается определить план мероприятий по развитию малого предпринимательства, а именно: разработать приоритетные направления, обеспечить информационно-правовую базу, предусмотреть выделение земельных участков для создания объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства.

2.4  Население 
Анализ численности населения выполнен по материалам статистической отчетности, предоставленным Заказчиком и территориальным органом федеральной службы государственной статистики по Курской области.

Общая численность населения, проживающего на сегодняшний день в Котовском сельсовете, составляет 1193 человека. Средний состав семьи – 2,3 человека.
Таблица 6 - Динамика численности населения сельсовета в разрезе населенных пунктов

	Наименование населенного пункта
	Численность населения на 01.01.1990 г.
	Численность населения на 01.01.2003 г.
	Численность населения на 01.01.2011 г.
	Численность населения на 01.01.2013 г.

	
	
	
	
	Всего
	в т.ч. 

	
	Всего
	Мужчины
	Женщины
	Всего
	Мужчины
	Женщины
	Всего
	Мужчины
	Женщины
	
	трудоспособного возраста
	пенсионеры
	население в возрасте моложе трудоспособного

	село Большие Крюки
	259
	111
	148
	206
	98
	108
	147
	65
	82
	152
	69
	63
	20

	деревня Верхнее Котово
	211
	106
	105
	152
	77
	75
	126
	63
	63
	131
	74
	41
	16

	хутор Казначеевский
	56
	21
	35
	35
	14
	21
	23
	11
	12
	18
	4
	14
	0

	хутор Переезд
	111
	49
	62
	70
	38
	32
	27
	16
	11
	41
	13
	26
	2

	село Котово
	353
	157
	196
	291
	135
	156
	124
	54
	70
	224
	116
	77
	31

	село Красниково
	350
	153
	197
	261
	129
	132
	126
	59
	67
	228
	98
	96
	34

	хутор Машкин
	84
	40
	44
	58
	28
	30
	169
	86
	83
	32
	13
	19
	0

	деревня Яковлевка
	165
	68
	97
	130
	57
	73
	87
	37
	50
	93
	35
	43
	15

	село Пселец
	986
	444
	542
	706
	346
	360
	492
	246
	246
	563
	253
	214
	96

	хутор Буковище
	12
	7
	5
	15
	6
	9
	2
	1
	1
	1
	0
	1
	0

	хутор Чибисовка
	86
	38
	48
	48
	22
	26
	10
	4
	6
	21
	1
	17
	3

	Итого
	2673
	1194
	1479
	1972
	950
	1022
	1333
	642
	691
	1504
	676
	611
	217


В общей численности населения сельсовета женщин 51,8 процента. Трудоспособное население на 01.01.2013 г. составило 44,9% от общего числа жителей, удельный вес населения моложе трудоспособного возраста равен 14,4%, старше трудоспособного возраста – 40,6%. За последние годы произошло изменение возрастной структуры в сторону увеличения населения пенсионного возраста.

За 1989-2012 гг. демографическая динамика была отрицательной. Общая убыль населения складывалась из естественной убыли (превышения  числа умерших над числом родившихся) и миграционного сальдо. Всего за исследуемый период  население сократилось на 1169 чел. (в год 50,8 чел.), или на 43,7% (общая среднегодовая убыль – 1,9%).
На снижение уровня рождаемости влияет ряд факторов, важнейшими из которых являются:

· устойчивая тенденция к быстрому снижению рождаемости, характеризуемая снижением количества детей, приходящихся на 1 женщину;

· нестабильность экономики;

· социально-бытовые условия. 

Прогноз численности населения
Анализ современной ситуации выявил основные направления демографических процессов  в  Котовском сельсовете: падение численности населения за счет отрицательного сальдо естественного движения и миграционного оттока. 

Современные демографические характеристики позволяют сделать прогноз изменения численности на перспективу.

Численность населения рассчитывается с учетом демографических показателей, сложившихся за последние годы в населенных пунктах муниципального образования, согласно существующей методике по формуле:

Но = Нс (1 + О/100)Т,

где: Но – ожидаемая численность населения на расчетный год,

Нс – существующая численность населения,

О – среднегодовой общий прирост,

Т – число лет расчетного срока.

Оценка перспективного изменения численности населения в достаточно широком временном диапазоне (до 2033 г.) требует построения двух вариантов прогноза (условно «инерционный» и «инновационный»). Они необходимы в условиях поливариантности дальнейшего социально-экономического развития территории. 

Расчетная численность населения и половозрастной состав населения были определены на две даты: на 01.01.2018 г. (первая очередь генерального плана) и на 01.01.2033 г. (расчетный срок).

«Инерционный» сценарий прогноза предполагает сохранение сложившихся условий смертности, рождаемости и миграции. 

«Инновационный» сценарий основан на росте числа жителей поселения  за счет повышения уровня рождаемости, снижения смертности, миграционного оттока населения.

Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета представлены в таблице.

Таблица 7 – Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета 
	Показатели
	Значение

	
	инерционный сценарий
	инновационный сценарий

	Численность населения на момент проектирования, чел. (на 01.01.2013 г.)
	1 504
	1 504

	Среднегодовой общий прирост населения, %
	-1,90
	-0,50

	Срок первой очереди, лет (с 2013 года)
	5
	5

	Расчетный срок, лет
	15
	15

	Ожидаемая численность населения на 01.01.2018 г., чел
	1 366
	1 467

	Ожидаемая численность населения на 01.01.2033 г., чел.
	1 024
	1 361


Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 9,2%. К 2033 году число жителей поселения достигнет 1024 чел. (-31,9% к уровню 2013 года).

Расчет численности населения по инновационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния.

При инновационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами (на 9,5% за 20 лет). Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по инновационному сценарию, согласно которому число жителей Котовского сельсовета к 2033 году составит 11361 чел. На I очередь (2018 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения снизится до 1467 чел. 

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Котовского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация инновационного сценария будет не возможна.

Перспективы демографического развития будут определяться:

· улучшением жилищных условий;

· обеспечения занятости населения.

· улучшением инженерно-транспортной инфраструктуры.

· совершенствованием социальной и культурно-бытовой инфраструктуры;

· созданием более комфортной и экологически чистой среды;

· созданием механизма социальной защищенности населения и поддержки молодых семей, стимулированием рождаемости и снижением уровня смертности населения, особенно детской и лиц в трудоспособном возрасте.

2.5 Жилищный фонд 
Общая площадь жилых помещений в Котовском сельсовете на 01.01.2013 г. составила 38,104 тыс.м2. Средняя обеспеченность жилищным фондом на одного жителя равна 25,3 м2 . Жилищный фонд муниципального образования «Котовский сельсовет» составляют в основном индивидуальные дома. Всего домовладений на территории поселения 666, из них оформлено в собственность 195.
Средний уровень благоустройства жилищного фонда по обеспеченности электроэнергией составляет 100%, водопроводом – 37%, сетевым газоснабжением – 66%. Система централизованного водоснабжения имеется  в 6-ти  населенных пунктах  - с. Котово, с. Большие Крюки, д. Верхнее Котово, с. Красниково, с. Пселец, д. Яковлевка.

К системе сетевого газоснабжения подключены 7 из 11 населенных пунктов (с. Котово, с. Большие Крюки, д. Верхнее Котово, с. Красниково, с. Пселец, д. Яковлевка, х. Машкин).
Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Котовский сельсовет» имеют износ от 30 до 60%. Ветхий жилой фонд составляет 100 кв.м.
Проектные предложения
Проектная организация жилой зоны основывается на следующих основных задачах:

· упорядочение существующей планировочной структуры;

· функциональное зонирование;

· выбор направления территориального развития.


Главной задачей жилищной политики поселения является обеспечение комфортных условий проживания для различных категорий граждан.

Для решения этой задачи Генеральным планом к 2033 году предлагается:

· довести среднюю обеспеченность жилищным фондом до 29,8 м2 общей площади на  человека;

· снести ветхий и аварийный жилищный фонд;

· осуществить строительство нового жилья на свободных территориях;

· расселить население, проживающее в санитарно-защитных зонах.

Расчет объемов нового строительства

1. Существующий жилищный фонд – 38104 м2 общей площади.

2. Убыль жилищного фонда 100 м2 общей площади.

3. Потребность в жилищном фонде на расчетный срок:

1361х 29,8 ≈40504 м2 общей площади

где: 1361 – численность населения на 01.01.2033 г., человек; 29,8 – перспективная обеспеченность населения жилищным фондом в м2/чел.

4. Объем нового жилищного строительства:

40504 – (38104– 100)= 2500 м2 общей площади.

Движение жилищного фонда

Обеспеченность жилой площадью на одного человека в поселении на 01.01.2013 г. составляет 25,3 м2 на человека.

Конкретное место размещения и объемы строительства жилья должны быть решены на последующих стадиях (проект планировки) градостроительного проектирования. Движение жилищного фонда представлено в следующей таблице.

Таблица 8 - Движение жилищного фонда Котовского сельсовета
	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	На 01.01.2013 г.
	I очередь (2013-2017 г.)
	2018-2032 г.
	Всего за период с 2013 по 2032 г.

	1
	Численность постоянного населения
	чел.
	1 504
	1 467
	1 361
	Х

	2
	Средняя обеспеченность жилищным фондом
	м2/чел
	25,3
	26,4
	29,8
	Х

	3
	Жилищный фонд на 01.01.2013 г.
	м2
	38 104
	Х
	Х
	Х

	4
	Убыль жилищного фонда
	м2
	Х
	100
	 
	100

	5
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	м2
	Х
	38 004
	38 704
	Х

	6
	Объемы нового строительства 
	м2
	Х
	700
	1 800
	2 500

	7
	Жилищный фонд к концу периода
	м2
	Х
	38 704
	40 504
	Х


Типология нового жилищного строительства

Генеральным планом предлагается малоэтажная индивидуальная застройка жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей.

Снос и расселение жилищного фонда

Ветхий  жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2013 г. составляет 100 м2. Генеральным планом предлагается осуществить переселение жителей из ветхих и аварийных домов в новое комфортабельное жилье. 

В общей сложности объем выбывающего жилищного фонда на расчетный срок составит 100 м2 общей площади.

I очередь строительства

Важнейшими задачами реализации I очереди жилищного строительства является определение объемов жилищного строительства до 2018 года (приоритетными являются территории, имеющие проектную документацию или отводы).

Размер нового жилищного фонда на конец I очереди составит 700 м2 общей площади, что обеспечит расселение населения со средней обеспеченностью 26,4 м2/чел.

Расчетный срок

Объемы нового строительства за 2018-2033 гг.  (также, как и на первую очередь) представлены малоэтажной индивидуальной застройкой – 1800 м2. Площадь жилищного фонда к 2031 году составит 40504 м2, обеспеченность жильем – 29,8 м2/чел.
2.6 Система культурно-бытового обслуживания
Система социально-бытового обслуживания муниципального образования «Котовский сельсовет» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, - и представлена следующими объектами.
Таблица 9 – Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 01.01.2013 г.
	№ п/п
	Наименование  учреждений обслуживания
	Единица  измерения
	Проектная емкость  существующих сохраняемых объектов
	Количество объектов, единиц

	
	
	
	значение
	% обеспеченности
	

	1
	Администрация сельсовета
	объект
	1
	Х
	1

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	300
	229,3
	3

	3
	Спортивные залы при школах
	м2 площ. зала 
	100
	41,6
	1

	4
	Плоскостные спортивные сооружения
	га
	0,8
	76,0
	4

	5
	Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт
	объект
	3
	Х
	3

	6
	Клубы сельских поселений
	мест
	300
	133
	2

	7
	Сельские библиотеки
	тыс. единиц хранения
	15
	166,2
	3

	8
	Магазины,       в том числе:
	м2  торг.площ.
	200
	26,9
	6

	
	магазины продовольственных товаров
	м2  торг.площ.
	200
	
	

	9
	Отделения связи
	объект
	4
	100
	4


Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельсовета учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011), за исключением спортивных объектов, объектов розничной торговли и общественного питания.
Образование и воспитание

Образовательная система – совокупность образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы жителей в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Таблица 10 - Перечень объектов образования сельсовета

	№ п/п
	Наименование 
	Почтовый адрес 
	Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта)
	Штатная 
	Для школ и д/садов – численность учащихся (воспитанников)

	1
	МОУ«Котовская ООШ»
	с. Котово, ул. Центральная, дом 1
	Администрация Пристенского района
	12/8
	43

	2
	МОУ «Пселецкая ООШ
	с. Пселец, ул. Центральная, дом 85
	Администрация Пристенского района
	12/8
	30

	3
	МОУ «Большекрюковская ООШ»
	с. Большие Крюки, ул. Выгон, дом 42
	Администрация Пристенского района
	12/8
	16


Общеобразовательные школы

В сельсовете действует три школы. Общая их вместимость составляет 200мест, фактическая -  89 мест. Работают общеобразовательные учреждения в односменном режиме.
Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Котовского сельсовета представлена тремя фельдшерско-акушерскими пунктами .
Таблица 11 - Перечень учреждений здравоохранения сельсовета

	№ п/п
	Наименование 
	Почтовый адрес 
	Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта)
	Штатная 

	1
	Котовский ФАП
	с. Котово, ул. Центральная, дом 3
	МУЗ «Пристенская ЦРБ»
	2/1

	2
	Красниковский ФАП
	с. Красниково, ул. Союзная, дом 12
	МУЗ «Пристенская ЦРБ»
	1/1

	3
	Пселецкий ФАП
	с. Пселец, ул. Центральная, дом 86
	МУЗ «Пристенская ЦРБ»
	1/1


Спортивные сооружения

На территории сельсовета имеется пять спортивных сооружений – четыре спортивные площадки  и  один спортивный зал при  школе.
Учреждения культуры
Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 12 - Перечень и характеристика учреждений культуры

	№ п/п
	Наименование 
	Почтовый адрес 
	Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта)
	Штатная 

	1
	МУК «Котовский ЦСДК»
	с. Котово, ул. Центральная, дом 11а
	МО
	2/3

	2
	МУК «Пселецкий ЦСДК»
	с. Пселец, ул. Центральная, дом 95
	МО «Котовский сельсовет»
	2/1

	3
	МУК «Котовская ЦСБ»
	с. Котово, ул. Центральная, дом 3
	ЗАО «Артель»
	2/2

	4
	МУК «Большекрюковская СБ»
	с. Большие Крюки, ул. Выгон, дом 5
	МО «Котовский сельсовет»
	1/1

	5
	МУК Пселецкая СБ»
	с. Пселец, ул. Центральная, дом 95
	МО «Котовский сельсовет»
	1/1


В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Котовский сельсовет» относятся два  клубных учреждения  и три библиотеки,.
В целом потребность населения сельсовета в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

Торговля, бытовое обслуживание, общественное питание

(потребительский рынок)

Сфера торговли представлена предприятиями розничной торговли общей площадью торговых  залов 200 м2. Бытовое обслуживание населения  и предприятия общественного питания отсутствуют.
Административно-деловые учреждения

Таблица 13 - Отделения почтовой связи сельсовета

	№ п/п
	Наименование 
	Почтовый адрес 
	Здание находится в собственности (федеральной, областной, МО, хоз. субъекта)
	Штатная 

	1
	Котовское ОС
	с. Котово, ул. Центральная, дом 3
	ЗАО «Артель»
	3

	2
	Красниковское ОС
	с. Красниково, ул. Союзная, дом 12
	МО «Котовский сельсовет»
	4

	3
	Пселецкое ОС
	с. Пселец, ул. Центральная, дом 96
	Пристенский РУС
	3/1

	4
	Большекрюковское ОС
	с. Большие Крюки, ул. Выгон, дом 5
	Пристенский РУС
	3/1


На территории сельсовета имеются следующие административно-деловые учреждения:
· здание администрации муниципального образования в с. Котово;

· отделения почтовой связи в с. Котово, с. Красниково, с. Пселец и с. Большие Крюки.
Культурно-бытового обслуживание жителей на базе существующих и планируемых (реконструируемых) объектов позволит увеличить диапазон и качество предоставляемых услуг. 

Проектные предложения

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики сельсовета – обеспечения комфортности проживания.

В связи с этим, генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и для совокупности учреждений как системы выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях СП 42.13330.2011 и архитектурно-планировочной структуре генерального плана.

Учреждения образования

Генеральным планом на расчетный срок  в качестве мероприятий определено строительство детского сада на 50 мест в с. Пселец. 

Здравоохранение и социальное обеспечение

Старение населения, увеличение числа граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания муниципального образования.

Котовский сельсовет обеспечен учреждениями здравоохранения. Дополнительную медицинскую помощь население  сельсовета получает в районном центре – п. Пристень.
Физкультурно-спортивные объекты

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

· отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

· нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решения перечисленных проблем Генеральным планом на I очередь  предлагается строительство спортивных площадок  с. Котово, с. Красниково, с. Пселец, с. Большие Крюки.
Учреждения культуры

Уровень обеспеченности населения клубными учреждениями в целом соответствует нормативным требованиям.

Генеральным планом на первую очередь строительства (до 2018 г.) предлагается проведение капитальных ремонтов зданий клубных учреждений и библиотек сельсовета.

Торговля, общественное питание, бытовое обслуживание

Сфера торговли, общественного питания  и бытового обслуживания недостаточно развиты на территории муниципального образования. 

В связи с этим генеральным планом на расчетный срок предусматривается строительство строительство строительство 4-х магазинов по 100 м2  торг.площ. в  с. Котово, с. Красниково, с. Пселец, с. Большие Крюки , а также строительство кафе на 50 мест и предприятия бытового обслуживания на 10 мест в с. Пселец. 
Административно-деловые учреждения

Обеспеченность поселения административно-деловыми учреждениями в целом соответствует нормам.

Таблица 14 - Расчет объемов мероприятий по территориальному планированию по объектам социального и культурно-бытового назначения

	№ п/п
	Наименование  учреждений обслуживания
	Един. изм.
	Норма 
	Расчетная емкость объектов
	Проектная емкость  существующих сохраняемых объектов
	Отклонение от расчетной емкости
	Объекты и объемы нового строительства/реконструкции

	
	
	
	значение
	примечание
	
	значение
	% обеспеченности
	значение
	%
	I очередь
	расчетный срок

	Учреждения образования

	1
	Дошкольные образовательные учреждения
	мест
	32
	мест на 1 тыс. чел.
	48
	-
	0,0
	48
	100,0
	-
	строительство детского сада на 50 мест в с. Пселец

	2
	Общеобразовательные школы
	мест
	87
	мест на 1 тыс. чел.
	131
	300
	229,3
	(169)
	-129,3
	-
	-

	3
	Учреждения внешкольного образования
	мест
	10
	% общего числа школьников
	13
	-
	0,0
	13
	100
	организация кружков и секций в здании общеобразовательной школы

	 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

	1
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	14,52
	на 1 тыс. чел.
	22
	-
	0,0
	22
	100,0
	-

	2
	Фельдшерский или фельдшерско-акушерский пункт
	объект
	по заданию на проектирование
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	Выдвижной пункт медицинской помощи
	автомобиль
	0,2
	на 1 тыс. чел.
	0,3
	-
	0,0
	0,3
	100,0
	-
	-

	4
	Аптеки
	объект
	0,16
	на 1 тыс. чел.
	0,2
	-
	0,0
	0,2
	100
	-
	-

	5
	Молочная кухня
	порц/сут на 1 ребенка до 1 года 
	4
	-
	45
	-
	0,0
	45
	100
	-

	6
	Раздаточные пункты молочных кухонь 
	м2 на 1 ребенка до 1 года 
	0,3
	-
	3
	-
	0,0
	3
	100
	

	7
	Специализированные отделения  социально-медицинского обслуживания на    дому для граждан   пенсионного возраста и инвалидов
	мест
	1 на 30 человек данной категории
	-
	21
	30
	145,3
	(9)
	-45
	-
	-

	Спортивные сооружения

	1
	Территория плоскостных спортивных сооружений (на 1 тыс. чел.)
	га
	0,7
	на 1 тыс. чел.
	1,1
	0,8
	76,0
	0,3
	24,0
	строительство 4-х спортивных пдлощадок в  с. Котово, с. Красниково, с. Пселец, с. Большие Крюки
	-

	2
	Спортивные залы, в том числе:         
	м2 площ. зала 
	1,4
	на 1 ученика
	240
	100
	41,6
	140,2
	58,4
	-
	-

	3
	Бассейны крытые
	м2 зеркала воды  
	25
	на 1 тыс. чел.
	38
	-
	0,0
	37,6
	100,0
	
	

	Учреждения культуры

	1
	Клубы сельских поселений
	мест
	150
	при численности населения свыше 1000 до 3000 чел.       
	226
	300
	133,0
	-74,4
	(25)
	-
	строительство дома культуры с.Большие Крюки

	2
	Сельские массовые библиотеки
	тыс. единиц хранения/мест
	6-7,5/5-6
	
	9
	15
	166,2
	(6)
	-66
	-
	-

	Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

	1
	Магазины,       в том числе:          
	м2  торг.площ. 
	495
	на 1 тыс. чел.
	744
	200
	26,9
	544
	73
	Х
	Х

	
	магазин продовольственных товаров
	м2  торг.площ. 
	151
	на 1 тыс. чел.
	227
	200
	Х
	Х
	Х
	-
	строительство 4-х магазинов по 100 м2  торг.площ. в  с. Котово, с. Красниково, с. Пселец, с. Большие Крюки

	
	магазин непродовольственных товаров
	м2  торг.площ. 
	344
	на 1 тыс. чел.
	517
	
	
	
	
	
	

	2
	Мелкооптовый рынок, ярмарка     
	м2  торг.площ. 
	по заданию на проектирование
	-
	-
	 
	-
	-
	-
	-

	3
	Предприятия бытового обслуживания
	раб. мест 
	7
	на 1 тыс. чел.
	11
	-
	-
	11
	100
	-
	строительство предприятия бытового обслуживания на 10 мест в с. Пселец

	4
	 Предприятия общественного питания
	пос. мест 
	40
	на 1 тыс. чел.
	60
	-
	0,0
	60
	100
	-
	строительство кафе на 50 мест в с. Пселец

	5
	Банно-оздоровительный комплекс
	помывочное место
	7
	на 1 тыс. чел.
	11
	-
	-
	11
	100
	-

	Административно-деловые, коммунальные объекты

	1
	Административно-управленческое учреждение
	объект
	по заданию на проектирование
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	Отделения связи
	объект 
	1 на 0,5-6 тыс.чел.
	1
	4
	100
	-
	-
	-
	-

	3
	Отделение, филиал  банка
	опер. место
	0,5
	0,8
	-
	-
	0,8
	100
	-

	4
	Пожарное депо      
	пожарный автомобиль
	По НПБ 101-95     
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


2.7 Транспортная инфраструктура муниципального образования

2.7.1 Внешний транспорт. Пассажирские перевозки
Внешние транспортные связи Котовского сельсовета осуществляются автомобильным. Удаленность сельсовета от ближайшей железнодорожной станции  (Ржава) составляет 35 км. Автомобильный транспорт обеспечивает связь поселения с соседними населенными пунктами, с областным и районным административными центрами, общей транспортной сетью страны. 
По территории сельсовета проходят две автомобильные дороги регионального значения и три автодороги межмуниципального значения, все с твердым покрытием.

Таблица 15 – Перечень автомобильных дорог, проходящих по территории Котовского сельсовета
	№ п/п

	Идентификационный номер
	Наименование автомобильной дороги         
	Значение

	26
	38 ОП РЗ 38К-026 
	"Обоянь - Солнцево - Мантурово" 
	региональная

	27
	38 ОП РЗ 38К-027 
	"Обоянь - Солнцево - Мантурово - Пристень          
	региональная

	496
	38 ОП МЗ 38Н-496 
	"Обоянь - Солнцево - Мантурово" - Пселец           
	межмуниципальная

	485
	38 ОП МЗ 38Н-485
	"Обоянь - Солнцево - Мантурово" - Большие Крюки" - Верхнее Котово         
	межмуниципальная


Общая протяженность межмуниципальных автодорог в границах поселения составляет 26,1 км.

Пассажирские и грузовые перевозки

Автомобильным транспортом осуществляются как пассажирские, так и грузоперевозки. Котовский сельсовет с районным центром связан пригородным маршрутом (ежедневно) и транзитными пригородными маршрутами. Внутренние пассажирские перевозки в населенных пунктах сельсовета отсутствуют.
Индивидуальный автотранспорт представлен личным транспортом населения. Личный транспорт содержится в гаражах, находящихся на территории приусадебных участков. Транспорт юридических лиц хранится на территории предприятий владельцев автотранспорта.
Трубопроводный транспорт
По территории муниципального образования  проходит магистральный нефтепровод. Протяженность газопровода в пределах Котовского сельсовета составляет 9,2 км. 
Таблица 16 - Характеристика участка нефтепровода на территории Котовского сельсовета

	№ п/п
	Наименование трубопровода
	Участок
	Длина (км)
	Диаметр (мм)
	Давл. (атм)
	Кол-во линий

	1
	НП "Дружба"
	9,2 км
	40
	720
	30
	1


Дальнейшее развитие трубопроводного транспорта намечается в основном за счет реконструкции и увеличения пропускной способности действующих трубопроводов.

Проектные предложения

На расчетный срок генерального плана внешние связи поселения будут обеспечиваться, как и в настоящее время, автомобильным транспортом.  

Базовыми принципами развития транспортной системы должны стать:

1. Повышение доступности социальных услуг путем оптимизации системы автодорог и улучшения транспортного сообщения.

2. Стимулирование экономического развития за счет улучшения транспортного положения и инфраструктурной обеспеченности отдельных территорий.

3. Повышение мобильности населения как фактора экономического развития.

Основные принципы развития транспортного комплекса муниципального образования «Котовский сельсовет» включают в себя три основные составляющие: улучшение качества существующих автодорог, строительство новых автодорог и изменение маршрутов автобусного сообщения.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит обеспечить выполнение основных требований Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» о приведении дорог в нормативное состояние и передаче их на обслуживание органам местного самоуправления муниципального образования. Приведение дорог в нормативное состояние имеет важное социально-экономическое и хозяйственное значение: возрастут скорость и безопасность движения автотранспорта, сократятся пробеги. Все это даст возможность снизить себестоимость перевозок грузов и пассажиров, обеспечить своевременное оказание медицинской помощи и проведение противопожарных мероприятий.

Генеральным планом на первую очередь (до 2018 г.) строительства предлагается:

· нанесение дорожной разметки, устройство остановочных, посадочных площадок, автопавильонов на автобусных остановках;
· замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования;
· строительство дороги с.Большие Крюки-д.В.Котово-х.Казначеевский-х.Переезд;
· строительство дороги с. Пселец-х.Машкин;
· реконструкция мостовых сооружений, расположенных на территории муниципального образования.
На расчетный срок генеральным планом запланировано асфальтирование межмуниципальных и местных автомобильных дорог с грунтовым покрытием.
2.7.2 Улично-дорожная сеть 
Улично-дорожная сеть муниципального образования представляет собой часть территории, ограниченной красными линиями и предназначенной для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Категории улиц и дорог приняты в соответствии с классификацией, приведенной в следующей таблице.

Таблица 17 – Параметры улиц и дорог сельсовета

	№ п/п
	Категория сель​ских улиц и дорог
	Основное назначение
	Расчетная скорость движения, км/ч
	Ширина полосы движения, м
	Число полос движения
	Ширина пе​шеходной части тро​туара, м

	1
	Поселковая дорога
	Связь муниципального образова​ния с внешними дорогами общей сети
	60
	3,5
	2
	-

	2
	Главная улица
	Связь жилых территорий с общественным центром
	40
	3,5
	2-3
	1,5-2,25

	3
	Улица в жилой застройке:

	3.1
	основная
	Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направле​ниям с интенсивным движением
	40
	3
	2
	1,0-1,5

	3.2
	второстепенная (переулок)
	Связь между основными жилыми улицами
	30
	2,75
	2
	1

	3.3
	проезд
	Связь жилых домов, располо​женных в глубине квартала, с улицей
	20
	2,75-3,0
	1
	-

	4
	Хозяйственный проезд, скотопрогон
	Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приуса​дебным участкам
	30
	4,5
	1
	-


Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования более 40 км, из них с твердым покрытием 15 км. Таким образом, основной проблемой улично-дорожной сети является низкий уровень ее благоустройства.

Проектные предложения
Генеральным планом предусматривается сохранение и дальнейшее развитие сложившейся структуры улично-дорожной сети населенных пунктов муниципального образования «Котовский сельсовет».
Улично-дорожную сеть следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

· асфальтирование 5 км улиц с грунтовым и/или щебеночным покрытием (с. Котово);

· формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства;

· нанесение дорожной разметки, замена поврежденных и установка новых дорожных ограждений, замена поврежденных и установка недостающих дорожных знаков, установка дорожных знаков индивидуального проектирования.
Генеральным планом на расчетный срок  в качестве  мероприятий определено:
· асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в остальных населенных пунктах сельсовета;
· восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и шероховатости на всех асфальтированных улицах населенных пунктов;
· формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства.

2.8 Инженерное оборудование территории
2.8.1 Водоснабжение
Система централизованного водоснабжения имеется  в шести  населенных пунктах (с. Котово, с. Большие Крюки, д. Верхнее Котово, с. Красниково, с. Пселец, д. Яковлевка).Жители остальных населенных пунктов получают воду из колодцев.

По состоянию на 01.01.2013 года система централизованного водоснабжения сельсовета  включает в себя   11 водозаборных скважин, 10 водонапорных башен и 26,96 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится.

Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-28м3/час. с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система ХПВ объединена с противопожарной, тупиковая в основном диаметр магистральных сетей 100 -150мм, давление 1-5кг/см2 , производительность 18-28 м3 /час. 

Система централизованного водоснабжения муниципального образования «Котовский сельсовет» характеризуется высокой степенью износа. Амортизационный уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет 80%. На текущий момент более 80% объектов водоснабжения требует срочной замены.

Таблица 18  - Характеристика элементов системы водоснабжения сельсовета

	№

п/п
	Наименование

населенного

пункта
	Артезианские скважины
	Длина

магистраль-

ного

водопровода,

км/диаметр,

мм
	Количество

башен

Рожновского

шт
	Количе-

ство

шахтных

колодцев,

шт.

	
	
	количество,

шт.
	производи-

тельность,

м3/ час


	
	
	

	1.
	с. Котово
	2
	6
	4,7/100
	2
	7

	2
	с. Красниково
	2
	6
	1,257/100
	2
	10

	3.
	д. Яковлевка
	1
	6
	1,345/100
	1
	2

	4.
	х. Машкин
	1
	6
	-
	1
	3

	5.
	с. Пселец
	2
	6
	11,099/110
	2
	9

	6.
	х. Буковище
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	х. Чибисовка
	-
	-
	-
	-
	1

	8.
	с.Большие Крюки
	2
	6 и 8
	4,033/110
	1
	

	9.
	д. Верхнее

Котово
	1
	1
	4,526/100
	1
	

	10.
	х. Переезд
	-
	-
	-
	-
	3

	11.
	х. Казначеевский
	-
	-
	-
	-
	2

	ИТОГО
	11
	
	26,96
	10
	37


Таблица 19 - Основные производственные показатели системы водоснабжения сельсовета
	№

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Количество

	1
	Производительность водозаборов
	т.куб м/сутки
	1,0

	2
	Максимальное потребление воды 
	т.куб м/сутки
	0,2

	3
	Резерв (+),  дефицит (-) 
	т.куб м/сутки
	+0,8

	4
	Годовой объем подачи воды в сеть
	т. куб.м
	30,0

	5
	Потери воды в водопроводных сетях
	т. куб.м
	12,0

	
	
	%
	40

	6
	Объем реализации воды потребителям - всего
	т. куб.м
	18,0

	
	- население
	т. куб.м
	13,8

	
	- бюджетные организации
	т. куб.м
	1,5

	
	- прочие потребители
	т. куб.м
	2,7

	7
	Себестоимость воды
	руб./куб.м
	26,1

	8
	Реализационная стоимость воды
	
	

	
	- население
	руб./куб.м
	26,1

	
	- прочие потребители
	руб./куб.м
	26,1


Противопожарное водоснабжение поселения

На территории сельсовета противопожарное водоснабжение населенных пунктов осуществляется наружными источниками – из естественных водоемов и централизованной системы водоснабжения, объединенной с противопожарной. Из 10 водонапорных башен  8 оборудованы устройствами для забора воды пожарными автомобилями.

Система водоснабжения тупиковая на магистрали 100 - 150мм, давление 1-5кг/см2 , расход воды до 40л/с,  установлено 15 гидрантов, наибольшее количество в с. Пселец, с. Большие Крюки. 

В целом, системой наружного противопожарного водоснабжения (забором воды из системы ОХПВ) оборудована территория 6 населенных пунктов, отсутствует в  х. Машкин, х. Буковище, х. Чибисовка, х. Переезд, х. Казначеевский.

Противопожарное водоснабжение населенных пунктов (по количеству и размещению источников наружного водоснабжения) не отвечает установленным требованиям.

Таблица 20 – Характеристика наружного противопожарного водоснабжения сельсовета
	Наименование

населенного

пункта
	количество

пожарных

гидрантов, шт.
	Количество

искусственных

пожарных

водоемов,

шт.
	Количество

и места

размещения

оборудованных

подъездов к

водоисточникам
	Количество

водонапорных

башен,

оборудованных

для забора

воды
	Расстояние

до места

расположения

прикрывающей

ПЧ (ОППО,ДПК),ее наименование

	с. Котово
	1-ПГ
	1
	1
	1-ВБ
	ОППО с.Котово-0-3км.;ПЧ Пристенского района-35 км.

	с. Красниково
	0
	3
	3
	1-ВБ
	ОППО с.Котово-4 км..;ПЧ Пристенского района-33 км.

	д. Яковлевка
	0
	1
	1
	1-ВБ
	ОППО с.Котово-4 км..;ПЧ Пристенского района-38 км.

	х. Машкин
	0
	1
	1
	0
	ОППО с.Котово-7км.;ПЧ Пристенского района-44 км.

	с. Пселец
	7-ПГ
	2
	2
	2-ВБ
	ОППО с.Котово-12км.;ПЧ Пристенского района-24 км.

	х. Буковище
	0
	1
	1
	0
	ОППО с.Котово-15км.;ПЧ Пристенского района-30 км.

	х. Чибисовка
	0
	0
	0
	0
	ОППО с.Котово-20км.;ПЧ Пристенского района-20 км.

	с.Большие Крюки
	7-ПГ
	1
	1
	2-ВБ
	ОППО с.Котово-9км.;ПЧ Пристенского района-46 км.

	д. Верхнее

Котово
	0
	1
	1
	1-ВБ
	ОППО с.Котово-10км.;ПЧ Пристенского района-52 км.

	х. Переезд
	0
	1
	1
	0
	ОППО с.Котово-26км.;ПЧ Пристенского района-35 км.

	х. Казначеевский
	0
	2
	2
	0
	ОППО с.Котово-14км.;ПЧ Пристенского района-48 км.

	ИТОГО:
	15-ПГ
	14
	14
	8-ВБ
	


В соответствии с расписанием выездов пожарной охраны на тушение пожаров, противопожарную защиту территории сельсовета осуществляет  ОППО с. Котово, 38 ПЧ по охране Пристенского района  при ранге пожара №1,  41 ПЧ Солнцевского района  при ранге пожара №1-бис, а также 35 ПЧ Обоянского района, 23 ПЧ п. Ивня Ивнянского района ( Белгородской области), ДПК Черновецкого сельсовета  при ранге пожара №2.

Населенные пункты сельсовета  находятся  (3-14 км) в пределах радиуса, обеспечивающего нормативное прибытие подразделений пожарной охраны (ОППО с. Котово), за исключением н.п. х. Буковище, х. Чибисовка (15-20 км).

Размещение подразделений пожарной охраны не вполне обеспечивает нормативное прикрытие  населенных пунктов, не полностью соответствует положениям статьи 76 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ.

Пожарных депо  на территории сельсовета  имеется в месте расположения ОППО в с. Котово. 

Проектные предложения

Для обеспечения комфортной среды проживания населения муниципального образования «Котовский сельсовет» генеральным планом предлагается 100% обеспечение населения централизованным водоснабжением.

Раздел составлен в соответствии с данными существующего положения и мероприятиями, необходимыми для развития системы на I очередь (2017 г.) и расчетный срок (2032 г.), обеспечивая население водой нормативного качества в достаточном количестве.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды питьевого качества

Удельное среднесуточное водопотребление на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.) на I очередь в объеме 75 л./сутки, на расчетный срок - 85 л./сутки. 
Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. 
Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды. 
Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека. Численность населения на I очередь и расчетный срок прогнозируется на уровне 1467и 1361 человек, соответственно.

Таблица 21 – Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок

	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водопотребления, л/сут. чел.
	Суточный расход воды населением, м3/сут.

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	Население
	1 467
	1 361
	75
	85
	109
	116

	Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления)
	Х
	Х
	Х
	Х
	11
	12

	Поливка зеленых насаждений
	1 467
	1 361
	50
	50
	73
	68

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	194
	195


Таблица 22 – Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	194 
	195 

	2
	Коэффициент суточной неравномерности
	 
	1,2 
	1,2 

	3
	Максимальный суточный расход
	м3/сут
	232,3 
	234,4 

	4
	Средний часовой расход
	м3/час
	9,7 
	9,8 

	5
	Коэффициент часовой неравномерности
	 
	2,01 
	2,01 

	6
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	19,5 
	19,6 

	7
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	5,41 
	5,46 


Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 470 м3/сутки.

На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.
Расходы воды на пожаротушение

Противопожарный водопровод принимается объединенным с хозяйственно-питьевым. Расход воды для обеспечения пожаротушения устанавливаются в зависимости от численности населенных пунктов согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Для расчета расхода воды на наружное пожаротушение принят один одновременный пожар с расходом воды 10 л/сек. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. Учитывая вышеизложенное, потребный расход воды на пожаротушение на  I очередь расчетный срок строительства составит:
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Максимальный срок восстановления пожарного объема воды должен быть не более 72 часов.

Аварийный запас воды должен обеспечивать производственные нужды по аварийному графику и хозяйственно-питьевые нужды в размере 70% от расчетного расхода в течение 12 часов.
Генеральным планом предлагается предусмотреть следующие мероприятия на I очередь строительства:

· обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 470 м3/сутки;
· прокладку уличного водопровода на территориях новой жилой застройки;

· проведение реконструкции объектов  системы водоснабжения (2 скважины, 2 башни, 21 шахтный колодец, 12,657 км водопроводных сетей), в том числе: 
Таблица 23 – Мероприятия по реконструкции объектов системы водоснабжения на I очередь строительства
	№

п/п
	Наименование

населенного

пункта
	Требуют капитального ремонта (нового строительства)

	
	
	Артезианские

скважины

шт.т (на первую очередь строительства)
	Магистральный

водопровод
	Башни

Рожновс-

кого, шт.
	Шахтные

колодцы,

шт.

	
	
	
	Длина,

км
	Диаметр,

мм
	
	

	1.
	с. Котово
	1
	1,574
	110 и 63
	1
	7

	2
	с. Красниково
	1
	9,738
	110 и 63
	1
	8

	3.
	д. Яковлевка
	-
	1,345
	100
	-
	1

	4.
	х. Машкин
	-
	-
	-
	-
	3

	5.
	с. Пселец
	-
	-
	-
	-
	2

	
	ИТОГО
	2
	12,657
	
	2
	21


· строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3). Проектирование и строительство противопожарной емкости производить в соответствии с СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».
Генеральным планом  на расчетный срок в качестве мероприятий по развитию системы водоснабжения сельсовета предусматривается прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки.
2.8.2 Водоотведение 
Организованного сброса сточных вод через центральную систему канализации в муниципальном образовании в настоящее время нет. Отвод стоков от зданий, имеющих внутреннюю канализацию, осуществляется в выгребные ямы. Такое положение вызывает необходимость строительства очистных сооружений.

Самостоятельной ливневой канализации в населенных пунктах также не имеется. 

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается децентрализованная система канализации Котовского сельсовета. 

Из неканализованной застройки населенных пунктов, оборудованной выгребами, стоки вывозятся на сливную станцию канализационных очистных сооружений, расположенных на территории п. Кировский. Здесь сточные воды проходят очистку через очистные сооружения искусственной биологической очистки, с последующей доочисткой на песчаных фильтрах. 

Для навозной жижи устраиваются непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, далее жижа компостируется и используется в качестве удобрения. 

При проектировании систем канализации населенных пунктов муниципального образования расчетное удельное среднесуточное (за год) водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению согласно СНиП 2.04.02-84 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. 

Таблица 24 – Расчет среднесуточного водоотведения на I очередь и расчетный срок

	Наименование потребителей
	Число жителей, чел.
	Норма водоотведения, л/сут.чел.
	Суточный расход, м3/сут.

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок

	Население
	1467
	1361
	74,5
	85,0
	109
	116

	Неучтенные расходы (5% от хозяйственно-бытовых стоков)
	Х
	Х
	Х
	Х
	5
	6

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	115
	121


Таким образом, прогнозируемый объем сточных вод на расчетный срок составит 121 м3/сутки (I очередь 115 м3/сутки).

Таблица 25 – Расчет максимального расхода воды на  I очередь и расчетный срок

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	I очередь
	Расчетный срок

	1
	Среднесуточный расход
	м3/сут
	115
	121

	2
	Среднечасовой расход
	м3/час
	4,8
	5,1

	3
	Коэффициент часовой неравномерности
	-
	2,30
	2,30

	4
	Максимальный часовой расход
	м3/час
	11,0
	11,6

	5
	Максимальный секундный расход
	л/сек
	3,05
	3,23


Необходимые потребности в водоотведении могут быть обеспечены комплексом очистных сооружений мощностью 280 м3/сутки.

Для обеспечения должного функционирования системы водоотведения Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрено оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения.

2.8.3 Теплоснабжение 
Теплоснабжение объектов жилой и социальной сфер на территории сельсовета осуществляется индивидуально (теплоисточники в частных домовладениях и на объектах административного и социального назначения) с использованием твердого топлива,  электроэнергии, газа. 
Дальнейшее развитие системы теплоснабжения населенных пунктов следует проводить с учетом положений пунктов 7.14-7.16 СНиП 2.07.01-89 (2000).

Проектные предложения

Генеральным планом предусматривается 100% переход отопления объектов социально-культурного назначения и жилой застройки с угля на природный газ. 

Сокращение в результате перехода с угля на газ объемов вредных выбросов в атмосферу позволит улучшить экологическую обстановку в населенных пунктах, снизить вредное влияние окружающей среды на здоровье населения.
Проектируемые генеральным планом объекты индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки будут оборудованы автономными источниками теплоснабжения (индивидуальные котлы). 

При проектировании и строительстве объектов жилищно-гражданского назначения предлагается использовать строительные материалы и конструкции, способствующие повышению теплозащиты жилых и общественных зданий согласно новым требованиям строительных норм и правил, а также СНиПа 2.04.07-86 «Тепловые сети».

2.8.4 Газоснабжение 
На территория сельсовета газифицированы 7  населенных пункта за исключением хуторов Буковище, Чибисовка, Переезд, Казначеевский . Газоснабжение осуществляется от АГРС Солнцево. Сетевым газом обеспечено 66% жилищного фонда.
Система газоснабжения Котовского сельсовета включает в себя 49 км газовых сетей.

Таблица 26 - Характеристика технического состояния действующей системы газоснабжения

	№ п/п
	Наименование населенных пунктов
	Межпоселковые 

газопроводы 

(км)
	Распределительные газопроводы

(км)
	Кол-во дворов подключенных 

к сетевому 

газоснабжению
	Годовой объем потребляемого газа  

(т. куб.м)

	
	
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во
	Год 

ввода
	Износ

(%)
	Кол-во 

(ед)
	% к общему наличию
	Всего
	В том числе население

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	с. Котово
	-
	-
	-
	8,0
	2008
	10
	72
	76,5
	173,4
	120,4

	2
	с. Большие Крюки
	6,0
	2007
	10
	5,0
	2007
	10
	49
	73,1
	98,2
	81,9

	3
	д. Верхнее Котово
	-
	-
	-
	3,0
	2007
	10
	27
	60
	59,9
	58,1

	4
	с. Красниково
	4,0
	2008
	10
	3,0
	2008
	10
	28
	30.1
	60,8
	49,0

	5
	х. Машкин
	-
	-
	-
	1,5
	2009
	10
	12
	70,5
	14,7
	14,7

	6
	с. Пселец
	5,0
	2002
	15
	12,0
	2006
	15
	200
	84,7
	370,4
	335,3

	7
	д. Яковлевка
	-
	-
	-
	1,5
	2008
	10
	18
	41,8
	28,0
	28,0

	
	Итого по МО
	15,0
	-
	10
	34,0
	-
	10
	406
	66
	805,4
	687,4


Таблица 27 - Характеристика элементов системы газоснабжения сельсовета

	№

п/п
	Наименование селения
	Протяженность газопроводов, км
	Количество распределительных устройств по типам, шт

	
	
	Высокого давления, км / диаметр, мм
	Среднего давления, км / диаметр, мм
	Низкого давления, км / диаметр, мм
	

	1
	с. Красниково
	
	
	1,848/63

0,09/110

0,345/57

0,028/159

0,013/108
	ПГБ-2шт

              ШРП-4шт.

	2
	х. Машкин
	
	
	0,500/90

0,636/63

0,132/32

0.05/25
	

	3
	д. Яковлевка
	
	
	0,09/110

1,848/63

0,345/57
	

	4
	с.Котово
	
	0,258/63

0,006/57
	0,092/160

1,027/125

1,715/110

1,488/63

0,399/32

0,005/108
	ШРП-1 шт.

	5
	с.Пселец
	5,698/159

2,098/108

0,802/102

2,228/57

1,310/76
	0,047/160

0,312/90

0,023/63

0,002/159

0,003/108

0,008/89
	0,014/108

0,270/89

1,262/76

3,018/57

0,913/110

4,949/63

1,864/40

0,927/90
	ШРП-7 шт.

	6
	д.Верхнее Котово
	7,240/110

4/134/63

0,023/57

0,004/108
	
	0,005/57

0,004/89

0,012/108

2,651/90

5,666/63
	ШРП-4 шт.

	7
	с. Большие Крюки
	0,02/76
	
	0,385/110
	ПГБ-1 шт.

	
	Межпоселковый

газопровод

Бобрышево- Красниково-Еринка-Котово-Яковлевка
	0.05/57

11,076/110

5,272/63

0,01/108
	0,011/108

0,005/57
	
	


При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения на территории сельсовета,  развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

При проектировании реконструкции, и строительства систем газоснабжения на территории сельсовета,  развитии проектной застройки населенных пунктов, для снижения риска при воздействии поражающих факторов техногенных и военных ЧС, необходимо учитывать положения СНиП 2.01.51-90.

Проектные предложения

Генеральным планом на I очередь строительства определены следующие мероприятия:

· подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки. 
В 6-и населенных пунктах муниципального образования (с. Котово, с. Большие Крюки, д. Верхнее Котово, с. Красниково, с. Пселец, д. Яковлевка) в период 2013-2019 годов предполагается  подключить к сетевому газоснабжению 155 домов существующего индивидуального жилищного фонда

Генеральным планом на расчетный срок предусмотрено:

· подключение к системе газоснабжения поселения запланированных на расчетный срок объектов  жилой и общественно-деловой застройки. 
Таблица 28 – Мероприятия по  развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Котовский сельсовет» 2013 – 2022 годы 
	№

п/п


	Описание проекта
	Цель проекта
	Технические параметры проекта
	Затраты на реализацию

 проекта 

(млн. руб.)
	Срок

 реализации проекта

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1


	Строительство распределительного газопровода  в населенных пунктах МО.
	Обеспечение сетевым газом существующих объектов индивидуального жилфонда и социальной сферы МО
	с. Котово – 1,2 км
	1,2
	2013-22

	
	
	
	с. Большие Крюки – 0,75 км
	0,75
	2013-18

	
	
	
	д. Верхнее Котово – 0,75 км
	0,75
	2013-22

	
	
	
	с. Красниково – 8,0 км
	8,0
	

	
	
	
	с. Пселец – 1,5 км
	1,5
	2013-16

	
	
	
	д. Яковлевка – 0,75
	0,75
	2013-22

	
	
	
	Всего – 12,95 км
	Итого - 12,95
	


2.8.5 Электроснабжение 
Электроснабжение потребителей сельсовета предусмотрено от электрических сетей Пристенских РЭС ПО ЗЭС сетевой компании филиала  ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго». 

Электроэнергетика является основой функционирования экономики и жизнеобеспечения, поэтому стратегической задачей предприятий электроэнергетики является бесперебойное и надежное обеспечение хозяйствующих субъектов, объектов социальной сферы и населения электроэнергией.
Электроснабжение муниципального образования осуществляется от подстанции 110/35ткВ «Пселец», расположенной в с.Пселец 

Питание сельскохозяйственных, промышленных предприятий, а также культурно бытовых и жилых потребителей осуществляется через понизительные трансформаторные подстанции.

По территории сельсовета проходят ЛЭП 35кВ «Чермошное- Пселец» и «Пселец - Семзавод». Протяженность линий 35 кВ в границах муниципального образования составляет 21 км. Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 – 20кВ. Протяженность ЛЭП-10 кВ составляет 39,53 км, ЛЭП-0,4 кВ – 44,67 км.

Количество действующих трансформаторных подстанций 34 единиц, общей мощностью 3920 кВА. Мощности действующих трансформаторных подстанций для обеспечения электрической энергией жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы поселения на текущий момент достаточно. 

Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета. 

Расчетная номинальная электрическая нагрузка в целом по муниципальному образованию составляет  около 1400 кВт, в том числе на жилищно-коммунальные нужды 700  кВт.

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Опоры требуют частичной замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач. Большой износ понижает устойчивость к воздействию поражающих факторов чрезвычайных ситуаций и требует проведения мероприятий по их капитальному ремонту и замене.
Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

Проектные предложения

В целях  повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Генеральным планом на I очередь строительства предусмотрены следующие мероприятия:

· замена ветхих участков линий электропередач;

· подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки.
Генеральным планом на расчетный срок в качестве мероприятий определено:
· подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки, а также реконструкция подстанции 110/35 кВ «Пселец».
2.8.6 Связь. Радиовещание. Телевидение 
Телефонная связь

Компанией, предоставляющими услуги проводной местной и внутризоновой телефонной связи, является ОАО «Ростелеком». Телефонизированы населенные пункты  муниципального образования «Котовский сельсовет» от районного узла связи (п. Пристень).В с. Котово размещена автоматическая телефонная станция. 
Услуги мобильной связи представляются следующими операторами: Курский филиал ОАО «ВымпелКом» (БиЛайн),  Курский филиал ОАО «МТС», Курский филиал ОАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) и ЗАО «Курская сотовая связь» (Теле-2).

Телевидение,  радиовещание

Телевизионное вещание осуществляется по аналоговым эфирным сигналам: Первый канал, РОССИЯ, ТВЦ, НТВ.

Цифровое эфирное вещание представлено девятью теле-  и тремя радиоканалами:

· Телеканалы: «Первый канал», «Россия 1», «НТВ», «Культура», «Петербург-5 канал», «Спорт», «24 часа», «Детско-юношеский телевизионный канал»
· Радиоканалы: «Вести FM», «Маяк», «Радио России».

Для расширения приема каналов телевещания население муниципального образования использует спутниковое телевидение. Охват населения телевизионным вещанием 100%.
Почтовая связь

На территории сельсовета располагаются два почтовых отделения.
Проектные предложения

Согласно нормам телефонной плотности для городов и населенных пунктов сельской местности Н.П.2.008-7-85 норма телефонной плотности – 100%-ная телефонизация квартирного сектора, 4 телефона-автомата на 1000 жителей и 7% телефонных номеров для предприятий и учреждений от числа номеров жилищного фонда. 

Расчет потребности в телефонных номерах:

1. Определение количества телефонных номеров жилищного фонда. В соответствии с произведенными расчетами численность населения муниципального образования на конец 2032 года составит 1361 человек. С учетом прогнозируемого среднего размера семьи в количестве 2,3 человека число домохозяйств в муниципальном образовании может составить 591 единицу. Таким образом, число телефонных номеров жилищного сектора также будет равно 591 единице:

1361 : 2,3 = 591- телефонных номеров жилищного сектора,

где:

1361– прогнозная численность населения на расчетный срок;

2,3 – прогнозный средний размер семьи.

2. Количество телефонных номеров предприятий и учреждений (7% от числа телефонных номеров населения):

591* 0,07 = 42 – телефонных номеров для предприятий и учреждений.

3. Количество телефонов-автоматов:

1361 : 1000 * 4 = 6 – потребность в телефонах–автоматах.

4. Общее количество телефонных номеров:

591+42+6≈640– всего необходимо телефонных номеров на расчетный срок.

В настоящее время в населенных пунктах муниципального образования телефоны-автоматы не установлены. 

Для развития системы телефонной связи Генеральным планом на расчетный срок предусматривается:

· обеспечение общей мощности действующей АТС не менее  640 номеров;

· установка 6-ти таксофонов на территории сельсовета.
2.8.7 Инженерная подготовка территории 
Основные решения по инженерной подготовке территории разрабатываются в соответствии с проектными предложениями генерального плана муниципального образования «Котовский сельсовет».

Мероприятия по инженерной подготовке территории одновременно являются и мероприятиями по благоустройству территории, поэтому обе группы мероприятий целесообразно проводить одновременно. 

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и инженерно-геологическими условиями, генеральным планом предусматривается на расчетный срок следующий комплекс мероприятий:
1. Организация поверхностного стока на всей территории населенных пунктов сельсовета с водоразделов, в границах водосборных бассейнов по направлению к овражно-балочной сети, со сбросом очищенных вод в реки и пруды; 

2. Предотвращение развития овражной эрозии на территории населенных пунктов (упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов, террасирование и облесение) в районах, прилегающих к застройке;
3. Проведение мероприятий защиты от подтопления поверхностными и грунтовыми водами (умеренная и слабая степень) на территории населенных пунктов сельсовета. 
Комплекс мероприятий, намеченных в настоящем генеральном плане, направлен на охрану и восстановление природной среды, состояние которой на рассматриваемом участке за последние несколько лет заметно ухудшилось. Этому в значительной мере способствовала деятельность человека.

2.9 Зеленый фонд муниципального образования 
Зеленые насаждения имеют большое значение, способствуя оздоровлению окружающей среды, улучшая микроклимат и снижая уровень шума.

Зеленый фонд является важным фактором архитектурно-планировочной и пространственной организации территории населенных пунктов, придавая ей своеобразие и выразительность.

По функциональному назначению все объекты озеленения делятся на три группы:

а) общего пользования – парки, сады, скверы жилых районов, скверы на площадях, в отступах застройки, при группе жилых домов, бульвары вдоль улиц, пешеходных трасс, набережных;

б) ограниченного пользования на участках жилых домов, детских учреждений, школ, вузов, культурно-просветительских учреждений, спортивных сооружений, учреждений здравоохранения;

в) специального назначения – озеленение водоохранных и санитарно-защитных зон, магистралей, улиц, кладбищ, ветрозащитные насаждения, питомники.

Основной функцией зеленых насаждений общего и ограниченного пользования является обеспечение различных форм и уровней досуга. 

На одного жителя сельсовета приходится 46,5 м2 зеленых насаждений общего пользования, что выше нормативного требования.

Охрана зеленого фонда сельсовета предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленого фонда, и мероприятий, необходимых для нормализации экологической обстановки и создания благоприятной окружающей среды.

Проектные предложения

На одного жителя Котовского сельсовета в расчетном периоде будет приходиться 51,4 м2 зеленых насаждений общего пользования (норматив для сельских поселений согласно СНиП 2.07.01-89* – 12 м2 на 1 человека).

Охрана зеленого фонда предусматривает систему мероприятий, обеспечивающих сохранение и развитие зеленых насаждений, необходимые для нормализации экологической обстановки. 
Таблица 29 – Расчет нормативной площади зеленых насаждений

	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Значение

	
	
	
	I очередь
	расчетный срок

	1
	Расчётная численность населения
	чел.
	1 467
	1 361

	2
	Норматив площади озелененных территорий на 1 человека
	м2
	12
	12

	3
	Расчётная нормативная площадь зелёных насаждений
	га
	1,8
	1,6

	4
	Площадь зелёных насаждений поселения на 01.01.2012 г. - всего
	га
	7
	7

	4.1
	на 1 человека
	м2
	47,7
	51,4

	5
	Разность между нормативной и проектируемой площадью зелёных насаждений  (-)недостаток, (+) избыток  -  всего
	га
	5,24
	5,37

	5.1
	на 1 человека
	м2
	35,7
	39,4


Генеральным планом в качестве мероприятий по развитию объектов системы рекреации поселения  предлагается: 

· сохранение существующих территорий общего пользования (озеленение улиц, парки) и специального назначения;

· рекультивация и реабилитация промышленных и коммунально-складских пустырей, охранных зон различного назначения;

· формирование озелененных общественных пространств вдоль всей протяженности существующей и планируемой улично-дорожной сети населенных пунктов.
2.10
Санитарная очистка территории. Размещение кладбищ
Согласно ст.18 ФЗ от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области охраны окружающей среды, запрещается.

Юридические лица, отходы производства и потребления которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны обеспечивать своевременный вывоз таких отходов на специализированные места их хранения или захоронения, а также на другие объекты хозяйственной или иной деятельности, использующие такие отходы в качестве сырья.
Места хранения и захоронения загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть согласованы с территориальными органами федерального органа исполнительной власти в области охраны окружающей среды и территориальными органами других федеральных органов исполнительной власти.
Таблица 30 - Характеристика скотомогильников, расположенных на территории сельсовета

	Населенный пункт
	Площадь скотомогильника (кв.м.)
	Кол-во биотермических ям
	Первое захоронение биологических отходов в скотомогильник (год)
	Захоронение животных, павших от сибирской язвы (год)
	Действующий скотомогильник или «законсервированный»

	с. Котово


	20
	-
	2005 г.


	-

.
	«законсервированный»

	с. Пселец
	9
	-
	2004 г.
	-
	«законсервированный»

	с. Б-Крюки
	6
	-
	1997 г.
	-
	«законсервированный»


На территории сельсовета расположены захоронения животных (скотомогильники), представляющих опасность разноса инфекции поверхностными и грунтовыми водами при разгерметизации.

Твердые бытовые отходы от частных домовладений Котовского сельсовета не собираются и не вывозятся.
В муниципальном образовании размещены кладбища общей площадью 7,9 га. 

Проектные предложения

В комплекс по санитарной очистке территории входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отбросов. 

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании в прогнозном периоде составит 300 кг в год объемом 1500 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 462 тонны/ 2123 м3.

Таблица 31 – Объемы накопления бытовых отходов

	Бытовые отходы
	Число жителей, чел./ Площадь смета, м2
	Удельная норма накопления на 1 человека в год
	Общее накопление в год

	
	
	кг
	л
	I очередь
	расчетный срок

	
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	I очередь
	расчетный срок
	т
	м3
	т
	м3

	Объем накопления ТБО по населенным пунктам с учетом общественных зданий
	1 467
	1 361
	300
	300
	1500
	1500
	440
	2 201
	408
	2 042

	Смет с 1м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков
	8 000
	9000
	6
	6
	9
	9
	48
	72
	54
	81

	Итого
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	488
	2 273
	462
	2 123


При санитарной очистке населенных пунктов необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

2123: 365 = 5,8 м3.
С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

5,8 х 2 ≈ 12 шт.
На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 12 контейнеров. 

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Котовский сельсовет» будут вывозиться на полигон ТБО на территории Пристеского сельсовета (его строительство будет осуществлено на I очередь). 
Примерный расчет площади, необходимой для хранения твердых бытовых отходов, свозимых на полигон ТБО от населения Котовского сельсовета приведен ниже:

2123* 20 / 10 = 4246 м2 или 0,4 га 

где: 20 – расчетный период, лет;

2123 –норма накопления отходов поселением в год, м3;

10 – высота складирования, м.

Таким образом, для размещения всех бытовых отходов, которые будут образованы в поселении до 2033 г., требуется обеспечить наличие свободной территории на полигоне, равной 0,4 га.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы санитарной очистки территории генеральным планом на первую очередь строительства предлагается разработать схему обращения с отходами, в составе которой должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:
· разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров;
· организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 12 контейнеров.

Размещение кладбищ 

По строительным нормам и правилам, утвержденным СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на тысячу населения требуется 0,24 га площади кладбища. Таким образом, на расчетный срок при численности населения, равной 1361 человек, необходимо обеспечить наличие свободной площади территорий ритуального значения, равной 0,3 га. Действующие кладбища сельсовета располагают указанной свободной площадью.

2.11 Санитарно-экологическое состояние окружающей среды 
Исследования последних лет в области экологической эпидемиологии и анализа риска для здоровья населения позволяют утверждать, что среда обитания, наряду с социальными проблемами, является одним из важнейших условий, определяющих состояние здоровья человека.

Оценка санитарно-экологического состояния окружающей среды муниципального образования «Котовский сельсовет» выполняется с целью выявления существующих условий проживания населения и обоснования проектных решений, направленных на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания.

Атмосферный воздух

Поступление в атмосферу загрязняющих веществ в сельсовете обусловлено возросшим за последние годы количеством автотранспорта. 

По результатам исследований атмосферного воздуха в Пристенском районе, превышений гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» не обнаружено.

Поверхностные и подземные воды

Основными факторами загрязнения грунтовых вод поселения являются:

- размещение производственных участков на землях водоохранных зон;

-отсутствие системы очистки сточных вод;

-захламление водоохранных и прибрежных зон открытых водоемов.

На водозаборных сооружениях источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета проекты зон санитарной охраны не разработаны. 

Загрязнений поверхностных и грунтовых вод поселения по физико-химическим показателям за последние годы  не отмечалось.

Почвы

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, содержащихся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод.

Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания химических соединений и элементов.

В почвах сельсовета содержание потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а также уровень радиационного фона не превышают предельно допустимые концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими нормативами (СанПиН 2.1.7.1287-03).
Радиационная обстановка

Радиация – один из основных факторов физического воздействия на человека и окружающую среду, которому уделяется особое внимание. Прежде всего, это связано с последствиями Чернобыльской катастрофы, размещением на территории области крупнейшей АЭС, наличием природных факторов и применением источников ионизирующего излучения в различных отраслях промышленности и медицины. Радиационная ситуация в целом хорошая.

Муниципальное образование «Котовский сельсовет» не расположен в зоне катастрофического затопления, возможных разрушений, находится в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в случае аварии на Курской АЭС, в зоне радиационной опасности в случае аварии на Нововоронежской АЭС.

Контроль и мониторинг радиационной обстановки осуществляется ГУ «Курский ЦГМС-Р».

На территории не зафиксировано радиационных аварий и наличия лучевой патологии. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод, что на территории поселения выполняются нормативы и требования НРБ-99 и закона РФ «О радиационной безопасности населения».

Проектные предложения

Проектные решения генерального плана направлены на обеспечение экологической безопасности, создание благоприятной среды жизнедеятельности человека при устойчивом социально-экономическом развитии сельсовета.

В целях изменения экологической ситуации в лучшую сторону генеральным планом предлагается осуществить ряд первоочередных природоохранных мероприятий:

· организация очистки сточных вод;

· выявление и ликвидация всех несанкционированных свалок с последующей рекультивацией земель;

· разработка схемы обращения с отходами;

· улучшение качества дорожных покрытий;

· организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

2.12 Зоны с особыми условиями использования территорий

2.12.1 Зоны охраны объектов культурного наследия 
На объекты культурного наследия, находящиеся на территории сельсовета, охранные зоны в соответствии с требованиями Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» ранее не установлены. 

Для объектов историко-культурного наследия, находящихся на территории сельсовета, требуется разработать и утвердить проекты границ их территорий, охранных зон и зон регулирования застройки с градостроительными регламентами, регистрацией обременений в ФРС.

Таблица 32  - Перечень объектов культурного наследия  Котовского сельсовета
	№п/п
	Наименование объекта культурного наследия
	Месторасположение объекта
	Категория охраны

	Перечень объектов культурного наследия на госохране

	Памятники архитектуры

	1
	Водяная мельница.конец XIX-началоXXв.в.
	с. Красниково 
	Р 376


В муниципальном образовании имеется один памятник архитектуры регионального значения.
Проектные предложения
Необходимо провести оценку состояния памятников, и при необходимости принять меры для их восстановления и реконструкции.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника запрещается, за исключением работ по сохранению данного памятника и его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения (ст.35 ФЗ №73 от 25 июня 2002 года «Об объектах, культурного наследия памятников истории и культуры народов РФ»). 

Данные о предполагаемых земляных работах на территориях объектов культурного наследия должны заблаговременно поступать в органы археологического надзора с последующим осуществлением земляных работ под контролем данных органов.

2.12.2  Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 
В соответствии со статьей 65 Водного кодекса РФ, водоохранными зонами (ВЗ) являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Размеры и границы водоохранных зон, а также режим их использования утверждены статьей 65 Водного кодекса РФ.  

За пределами территорий населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии
. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Ширина водоохранных зон водных объектов, расположенных на территории сельсовета, приведена в следующей таблице.

Таблица 33 – Ширина водоохранных зон водных объектов муниципального образования «Котовский сельсовет»

	№ п/п
	Водный объект
	Ширина водоохраной зоны, м
	Примечание

	1
	р.Запселец
	50
	Выше моста в х. Еринка       

	
	
	100
	Ниже моста в х. Еринка

	2
	р. Нагольненский Колодезь
	50
	Выше с. Котово (вкл.)        

	
	
	100
	Ниже с. Котово (искл.)       

	3
	ручьи, пруды, озера
	50
	-


Местоположение границ водоохранных зон (ВЗ)

По всей длине водных объектов муниципального образования необходимо установить водоохранную зону шириной 50-100 м для озер, прудов и рек со специальным режимом использования, который будет способствовать предотвращению загрязнения и истощения вод. 

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Границы прибрежных защитных полос (ПЗП)

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.

Прибрежную защитную полосу водных объектов муниципального образования необходимо установить шириной от 30 до 50 м в зависимости от угла уклона берега водного объекта (тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса).

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранных зон ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и прибрежных защитных полос возлагается на водопользователей. Собственники земель, землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования этих зон и полос.

2.12.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 
Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения Котовского сельсовета являются подземные воды.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», каждый конкретный источник хозяйственно-питьевого водоснабжения должен иметь проекты зон санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий,  на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Генеральным планом рекомендуется разработать проект границ первого пояса ЗСО скважин.

Размеры ЗСО II и III пояса должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84*.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Проектом предлагается установить зоны санитарной охраны для всех существующих и планируемых объектов и сетей водоснабжения муниципального образования. Все действующие объекты водоснабжения в обязательном порядке должны иметь проекты организации ЗСО. Размеры ЗСО должны устанавливаться в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Определение границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) или от крайних водозаборных сооружений группового водозабора на расстояниях:

· 30 м – при использовании защищенных подземных вод;

· 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

Границы второго пояса ЗСО определяются гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора (от 100 до 400 суток).

Границы третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (нормативный срок эксплуатации водозабора – 25 - 50 лет).

Определение границ поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения

Границы первого пояса ЗСО поверхностных источников устанавливается с учетом конкретных условий в следующих пределах:

· для водотоков:

· вверх по течению – не менее 200 м от водозабора;

· вниз по течению – не менее 100 м от водозабора;

· по прилегающему к водозабору берегу – не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

· в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, при ширине реки или канала более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м;

Границы второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливается:

· на водотоке: 

· должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, было не менее 5 суток – для II и не менее 3-х суток – для III климатического района;

· граница ниже по течению должна быть не менее 250 м от водозабора;

· боковые границы от уреза воды должны быть расположены на расстоянии:

 – при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

  – при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом;

· на водоемах: 

· должны быть удалены по акватории во все стороны от водозабора на расстояние 3 км – при наличии нагонных ветров до 10% и 5 км – при наличии нагонных ветров более 10%;

· боковые границы должны быть удалены на расстояние:

 – при равнинном рельефе местности - не менее 500 м;

 – при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения устанавливаются:

·  на водотоке: 

· вверх и вниз по течению должны совпадают с границами второго пояса; 

· боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки;

· на водоеме должны полностью совпадают с границами второго пояса.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов –санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

· от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

· от водонапорных башен - не менее 10 м;

· от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора,  первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

· при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

· при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы соответственно их назначению устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 34 – Регламенты использования территорий зон санитарной охраны источников водоснабжения

	Запрещается
	Допускается

	Подземные источники водоснабжения

	I  пояс  ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений.
	· ограждение и охрана;

· озеленение;

· отвод поверхностного стока за ее пределы;

· асфальтирование дорожек к сооружениям.

	II  пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработки недр земли;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· применение удобрений и ядохимикатов;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;

· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений;

· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

	III  пояс ЗСО

	· закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирования твердых отходов и разработки недр земли;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения.
	· тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин;

· бурение новых скважин и новое строительство, имеющее непосредственное отношение к эксплуатации водопроводных сооружений.

	Поверхностные источники водоснабжения

	I  пояс  ЗСО

	· все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

· размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

· проживание людей;

· посадка высокоствольных деревьев;

· применение ядохимикатов и удобрений;

· спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.
	· ограждение и охрана;

· озеленение;

· отвод поверхностного стока за ее пределы;

· асфальтирование дорожек к сооружениям;

· ограждение акватория буями и другими предупредительными знаками;

· на судоходных водоемах над водоприемником устанавливаются бакены с освещением.

	II пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

· размещения складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

· размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

· расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

· сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды;

· рубка леса главного пользования и реконструкции.
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;

· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов;

· выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

· использование источников водоснабжения для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод;

· границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп обозначаются столбами со специальными знаками.

	III  пояс ЗСО

	· отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;
	· все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

· использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение;

· при наличии судоходства - оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов;

· при наличии судоходства - оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

	Санитарно-защитные полосы

	· размещение источников загрязнения почвы и грунтовых вод;

· прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
	· 


На территории муниципального образования нарушений указанных регламентов не выявлено.

2.12.4 Санитарно-защитные зоны 
В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, требования по установлению санитарно-защитных зон (СЗЗ) распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих промышленных объектов и производств, объектов транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, общественного питания и др., являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Территория СЗЗ предназначена для: 

· обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

· создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

· организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата.


По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В зависимости от характеристики выбросов для промышленного объекта и производства размер санитарно-защитной зоны устанавливается от границы промплощадки и/или от конкретного источника выбросов загрязняющих веществ.

Генеральным планом предлагается на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 разработать и установить: 

· в обязательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов I - III классов опасности;

· в рекомендательном порядке проекты санитарно-защитных зон для всех существующих и планируемых объектов IV - V классов опасности.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплекса) на основании СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 устанавливается санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия источников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50 % площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Для автомобильных дорог в соответствии с ст.26 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» №257-ФЗ от 08.11.07 устанавливаются придорожные полосы автомобильных дорог - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков. Придорожные полосы устанавливаются для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов.

Размер придорожных полос автомобильных дорог  определяется в зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития.

Представленные в следующей таблице размеры санитарно-защитных (охранных) зон являются ориентировочными (нормативными). Более точные значения зон необходимо определять посредством создания проектов санитарно-защитных зон для каждого конкретного объекта.

Таблица 35 - Перечень объектов, требующих организации охранной зоны
	№ п/п
	Наименование объекта
	Класс опасности
	Нормативная санитарно-защитная /охранная  зона, м

	1. 
	автодороги III - IV категории  (придорожная полоса)
	-
	50

	2. 
	автодороги V категории  (придорожная полоса)
	-
	25

	3. 
	фермы КРС, свиней  
	IV
	100

	4. 
	газопроводы низкого давления
	-
	20

	5. 
	газопроводы высокого давления
	-
	75

	6. 
	ЛЭП 35Кв
	-
	15

	7. 
	кладбище 
	V
	50

	8. 
	магистральный нефтепровод
	-
	250


На территории поселения расположено более 10 объектов, для которых требуется организация охранных зон. 

Для благополучного существования и дальнейшего развития всех образований как жилых, так промышленных и коммунально-складских важным является организация СЗЗ с проведением следующих мероприятий:

· инвентаризации жилой застройки, расположенной в санитарно-защитных зонах, с целью определения точного количества жителей, требующих переселения;

· переселения людей, живущих в санитарно-защитных зонах (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, переселение жителей обеспечивают должностные лица соответствующих промышленных объектов и производств) и запрещения дальнейшего развития жилой застройки на данной территории. 

· создание инвестиционных промышленных площадок на территории «переносимого» жилищного фонда;

· снижения выбросов вредных веществ в атмосферу посредством:

· установки пыле- и газоулавливающего оборудования на предприятиях;

· реконструкции и усовершенствования имеющегося оборудования.

Регламенты использования территорий санитарно-защитных зон, определенные СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09, представлены в таблице.

Таблица 36 - Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

	Запрещается
	Допускается

	· размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома;

· размещение ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев и домов отдыха;

· размещение территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки; коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания;

· размещение спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

· размещение объектов по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий;

· размещение объектов пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.
	· размещение промышленных объектов или производств в границах СЗЗ существующих объектов пищевой и фармацевтической промышленности  (профильных, однотипных);

· размещение нежилых помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

· размещение зданий управлений, конструкторских бюро, зданий административного назначения, научно-исследовательских лабораторий;

· размещение поликлиник, спортивно-оздоровительных сооружений закрытого типа;

· размещение бань, прачечных, объектов торговли и общественного питания, мотелей, гостиницы;

· размещение гаражей, площадок и сооружений для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарных депо, автозаправочных станций, станций технического обслуживания автомобилей;

· станции технического обслуживания автомобилей;

· размещение местных и транзитных коммуникаций, ЛЭП, электроподстанций, нефте- и газопроводов, артезианских скважин для технического водоснабжения, водоохлаждающих сооружений для подготовки технической воды, канализационных насосных станций, сооружений оборотного водоснабжения.




Проекты санитарно-защитных зон ни на один из объектов муниципального образования, имеющих класс опасности, не разработаны и не утверждены.
3 ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ
Основополагающими для развития территории муниципального образования «Котовский сельсовет» являются проектные решения, связанные с выделением территориальных зон, имеющих различное функциональное назначение (см. том 1). 

Территориальное планирование влияет на многие важнейшие характеристики, определяющие качество окружающей среды: объекты транспортных коммуникаций, уровни воздействия вредных выбросов на здоровье населения, комфортность мест проживания, инвестиционную привлекательность территории, стоимость недвижимости и другое.

Не менее существенны решения, связанные с развитием транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, обеспечивающих комфортность проживания в жилой зоне и возможность ее позитивного преобразования. 

Мероприятия, связанные с развитием инфраструктур, должны обладать достаточной надежностью, обособленностью и определенностью, предполагать минимум отклонений на последующих стадиях разработки градостроительной документации.

Перечень мероприятий по территориальному планированию генерального плана муниципального образования «Котовский сельсовет» Пристенского района Курской области с указанием ожидаемых результатов их реализации  представлен в следующей таблице.

Таблица 37 – Проектные предложения генерального плана

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Единица измерения
	Значение
	Ожидаемые результаты

	I очередь строительства

	Экономика, социальная сфера

	1
	Реконструкция производственных и складских с-х. помещений в с. Пристенное
	объект
	1
	экономический рост, увеличение занятости населения

	2
	Строительство детского сада  в с. Пристенное
	мест
	50
	оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания

	3
	Строительство комплексных спортивных площадок в с. Пристенное, с. Большие Сети, д. Колбасовка
	объект
	3
	

	4
	Проведение капитальных ремонтов клубных учреждений библиотек
	Х
	Х
	

	Жилищное строительство

	1
	Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный
	м2
	1 000
	улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 26,8 м2

	Транспортная инфраструктура

	1
	Асфальтирование улиц  (с. Пристенное) с грунтовым покрытием
	км
	8
	повышение комфортности проживания

	2
	Формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства
	Х
	Х
	

	Инженерное оборудование территории

	1
	Замена изношенных сетей водоснабжения 
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания

	2
	Обеспечение производительности водозаборных сооружений не менее 370 м3/сутки
	Х
	Х
	

	3
	Строительство резервной емкости для целей противопожарной безопасности (108 м3)
	объект
	1
	

	4
	Прокладка уличного водопровода на территориях новой жилой застройки
	Х
	Х
	

	5
	Оборудование выгребными ямами всего жилищного фонда и учреждений социально-культурного и бытового назначения населенных пунктов сельсовета с организацией вывоза стоков на канализационно-очистные сооружения 
	Х
	Х
	

	6
	Подключение к системе газоснабжения существующих и запланированных на I очередь строительства объектов жилой и общественно-деловой застройки
	Х
	Х
	

	7
	Замена ветхих участков линий электропередач,  модернизация объектов системы электроснабжения
	Х
	-
	повышение надежности системы электроснабжения

	8
	Подключение к системе электроснабжения запланированных на Ι очередь объектов жилой и общественно-деловой застройки
	Х
	-
	повышение комфортности проживания

	Санитарная очистка территории

	1
	Выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	2
	Разработка схемы санитарной очистки территории с применением мусорных контейнеров
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	3
	Строительство полигона ТБО для нужд района (до 2015г.) между п.Пристень и д.Колбасовка
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	4
	Организация регулярного сбора ТБО у населения, оборудование контейнерных площадок, установка 9 контейнеров
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	Охрана окружающей среды, развитие объектов системы рекреации

	1
	Выявление и ликвидация  всех несанкционированных свалок  с последующей рекультивацией земель. Рекультивация свалок с истекшим сроком эксплуатации 
	Х
	-
	улучшение экологического состояния поселения

	2
	Разработка схемы обращения с отходами
	Х
	-
	улучшение экологического состояния поселения

	3
	Улучшение качества дорожных покрытий
	Х
	-
	повышение комфортности проживания, улучшение экологического состояния поселения

	4
	Организация санитарно-защитных зон, зон санитарного разрыва и охранных зон для вновь создаваемых, реконструируемых и существующих объектов капитального строительства с различными нормативами воздействия на окружающую среду
	Х
	-
	улучшение экологического состояния поселения

	Расчетный срок

	Экономика, социальная сфера

	1
	Реконструкция производственных и складских с-х. помещений на остальной части территории сельсовета
	Х
	Х
	экономический рост, увеличение занятости населения

	2
	Строительство 3-х магазинов по 100 м2  торг.площ. в  д. Колбасовка, х. Прудки и и с.Пристенное
	объект
	3
	оптимизация структуры социальной сферы с целью удовлетворения потребностей населения, включая все уровни обслуживания

	3
	Строительство предприятия бытового обслуживания на 10 мест в с. Пристенное
	объект
	1
	

	4
	Строительство кафе на 50 мест в с. Пристенное
	объект
	1
	

	Жилищное строительство

	1
	Индивидуальная застройка с жилыми зданиями на 1 семью, этажностью от 1 до 3 этажей, включая мансардный
	м2
	2 200
	улучшение жилищных условий, доведение обеспеченности до 31,9 м2

	Транспортная инфраструктура

	1
	Асфальтирование улиц с грунтовым покрытием в остальных населенных пунктах сельсовета
	Х
	Х
	повышение комфортности проживания, улучшение транспортной доступности

	2
	Формирование новых улиц на территории нового жилищного строительства
	Х
	Х
	

	3
	Реконструкция  твердого покрытия улиц
	Х
	Х
	

	4
	Строительство автомобильной дороги «Редькино – Льва Толстого/Щигры – Солнцево – Пристенное»
	

	Инженерное оборудование и инженерная подготовка территории

	1
	Подключение к системе газоснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки
	 
	 
	повышение комфортности проживания

	2
	Подключение к системе электроснабжения запланированных на расчетный срок объектов жилой и общественно-деловой застройки
	Х
	Х
	

	3
	Установка на территории поселения  таксофонов
	единиц
	4
	повышение комфортности проживания

	4
	Обеспечение мощности АТС не менее 390 номеров
	Х
	Х
	

	5
	Проведение мероприятий по инженерной подготовке территории
	Х
	Х
	инженерная подготовка и благоустройство территории


Исполнение мероприятий будет способствовать созданию предпосылок для динамичного наращивания инвестиционно-финансового потенциала муниципального образования – основы его дальнейшего развития. Особое внимание будет  уделяться реализации высокоэффективных инвестиционных проектов со сроком окупаемости до трех лет, ориентированных на скорейшее решение основных задач программы и обеспечивающих уже на начальном этапе их реализации поступление дополнительных средств в местный и областной бюджет, создание новых рабочих мест.

4 МЕРОПРИЯТИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И  ПРИСТЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
Схемой территориального планирования Курской области и Пристенского муниципального района Курской области в отношении Пристенского  сельсовета на I очередь строительства  в качестве мероприятий определены:
· строительство школьной газовой котельной в с с.Котово;

· строительство дороги с.Большие Крюки-д.В.Котово-х.Казначеевский-х.Переезд;

· строительство дороги с. Пселец-х.Машкин.

На расчетный срок запланировано: 
· реконструкция подстанции 110/35 кВ «Пселец»;

· строительство дома культуры на 95 мест в с.Большие Крюки;

· строительство птичника в с.Пселец.
5 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И БАЛАНСА ЗЕМЕЛЬ  В ПРЕДЕЛАХ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ГРАНИЦЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Генеральным планом не  предусмотрены мероприятия по изменению границ населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования «Котовский сельсовет», и последующему изменению баланса земель.
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17. Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

18. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; 

19. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в российской федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации»;

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997 г. 
№ 1223 «Об утверждении Положения об определении размеров и установлении границ земельных участков в кондоминиумах»;

21. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 сентября 2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

22. Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. №804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»;
23. Приказ МЧС РФ от 14 ноября 2008 г. №687 «Об утверждении Положения  об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 ноября 2008 года, регистрационный №12740);
24. Приказ Министерства культуры СССР от 13 мая 1986 г. № 203 «Об утверждении «Инструкции о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры»; 

25. Приказ Министерства культуры СССР от 24 января 1986 г. № 33 «Об утверждении «Инструкции по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР»;

26. Закон Курской области от 31.10.2006 № 76-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "О градостроительной деятельности в Курской области" (принят Курской областной Думой 24.10.2006);

27. Закон Курской области от 05.12.2005 № 80-ЗКО (ред. от 03.05.2006) "Об административно-территориальном устройстве Курской области" (принят Курской областной Думой 24.11.2005);

28. Постановление Правительства Курской области от 21.11.2005 № 162 (ред. от 13.11.2010) "О реализации на территории Курской области положений Федерального закона "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую" (вместе с "Порядком принятия Правительством Курской области акта о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую на территории Курской области");

29. Закон Курской области от 01.03.2004 № 3-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об охране окружающей среды на территории Курской области" (принят Курской областной Думой 19.02.2004);

30. Закон Курской области от 29.12.2005 № 120-ЗКО (ред. от 17.08.2009) "Об объектах культурного наследия Курской области" (принят Курской областной Думой 22.12.2005);

31. Постановление Администрации Курской области от 24.08.2010 № 363-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Культура Курской области на 2011 - 2015 годы" (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2012);

32. Постановление Администрации Курской области от 11.10.2010 N 464-па (ред. от 20.10.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие образования Курской области на 2011 - 2014 годы";

33. Постановление Администрации Курской области от 18.02.2011 № 65-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" (вместе с "Подпрограммой "Государственная поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий на территории Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Переселение граждан в Курской области из непригодного для проживания жилищного фонда" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Курской области" на 2012 - 2015 годы", "Подпрограммой "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Курской области" на 2011 - 2015 годы", "Подпрограммой "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства в Курской области" на 2011 - 2015 годы") ;

34. Постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па (ред. от 19.12.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Модернизация сети автомобильных дорог Курской области (2012 - 2014 годы)";

35. Постановление Администрации Курской области от 03.11.2010 № 528-па (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Курской области на 2011 - 2015 годы";

36. Постановление Администрации Курской области от 05.10.2011 № 488-па "Об утверждении областной целевой программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Курской области на 2012 - 2015 годы";

37. Закон Курской области от 28.02.2011 № 15-ЗКО "О Программе социально-экономического развития Курской области на 2011 - 2015 годы" (принят Курской областной Думой 24.02.2011);

38. Постановление Администрации Курской области от 18.12.2009 N 445 (ред. от 30.11.2011) "Об утверждении областной целевой программы "Развитие пассажирских перевозок в Курской области в 2010 - 2012 годах";

39. Постановление Администрации Курской области от 18.09.2009 N 310 (ред. от 19.10.2011) "Об областной целевой программе "Пожарная безопасность и защита населения Курской области на 2010 - 2012 годы";

40. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

41. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

42. СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

43. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

44. СНиП 2.04.03.85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

45. СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети»;

46. СНиП 42‑01-2002 «Газораспределительные системы»;

47. СНиП II-12-77 «Защита от шума»;

48. СНиП 14-01-96 «Основные положения создания и ведения градостроительного кадастра Российской Федерации»;

49. СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

50. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»;

51. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

52. СанПиН 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

53. СП 11-106-97* «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектно-планировочной документации на застройку территорий садоводческих (дачных) объединений граждан»;

54. СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

55. РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

56. МДС 30-1.99 «Методические рекомендации по разработке схем зонирования территории городов»;

57. Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утверждены Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 ноября 2010 г. №492;

58. Инструкция по организации зон охраны недвижимых памятников истории и культуры СССР. Утверждена приказом Министерства культуры СССР от 24.01.86  № 33;

59. Пособие к СНиП 11-01-95 по разработке раздела проектной документации «Охрана окружающей среды». ГП «Центринвестпроект», 2000 г.;

60. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами. Утв. Минводхозом СССР, Минздравом СССР, Минрыбхозом СССР 16 мая 1974 г.;

61. Схема территориального планирования Курской области;

62. Схема территориального планирования муниципального образования «Пристенский район» Курской области;

63. Программа социально-экономического развития Курской области 2011 - 2015 годы;

64. Сводный статистический ежегодник Курской области. 2010г. Курск, 2010;

65. Региональные нормативы градостроительного проектирования Курской области. Утверждены постановлением Администрации Курской области от 15 ноября 2011 г. № 577-па;

66. Материалы ГУ МЧС России по Курской области. – 2011г.;

67. Интернет-сайты: 

· http://adm.rkursk.ru/;

· http://www.minregion.ru;

· http://rkursk.ru;

· http://fgis.minregion.ru/.

� Номер по порядку согласно перечню автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Курской области, утвержденному постановлением администрации Курской области от 28 июля 2006 г. N 76


� Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.


Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
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